Anexă

la ordinul Agenţiei „Moldsilva”

nr. 128 din 06 august 2026
Regulamentul

privind acordarea, descrierea şi portul uniformei de serviciu pentru personalul serviciului silvic din cadrul Agenţiei „Moldsilva”

                                                Chişinău, 2026
                                               CUPRINS










 Nr. pag.

1. Partea I. Acordarea uniformei de serviciu



5
2. Partea a II-a. Descrierea uniformei de serviciu


6
· Capitolul I. Coifura






6
· Capitolul II. Îmbrăcămintea şi lengeria



6
· Capitolul III. Încălţămintea





40
· Capitolul IV Echipament divers




40
3. Partea a III-a. Portul ţinutelor silvice




41
4. Schiţe uniforme







43
Partea I

Acordarea uniformelor de serviciu

Art. 1. – Categoriile de personal serviciului silvic, angajaţi permanenţi potrivit legii, care au dreptul la uniformele de serviciu sînt următoarele:

A. Aparatul central al Agenţiei „Moldsilva”

a) Conducerea Agenţiei „Moldsilva”: director, directori adjuncți;

b) Personalul silvic din cadrul aparatului central al Agenţiei „Moldsilva”, indiferent de funcţia deţinută: şefi de direcţii, șef adjunct de direcție, șef servicii, specialiști  superiori,  specialişti principali.

B. Entităţile silvice din subordine 

(Întreprinderile de stat pentru silvicultură, întreprinderile de stat silvo-cinegetice, rezervaţiile naturale, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice)

a) Personalul serviciului silvic din cadrul aparatului întreprinderii: director, directori adjucţi, inginerii șefi silvici, inginerii silvici, cinegeticienii, inspectorul gărzii forestiere, inginerii amenajişti, tehnicienii amenajişti.

b) Personalul serviciului silvic de la ocoalele silvice: şeful de ocol silvic, adjunctul şefului de ocol silvic, maiştrii silvici/pădurar, pădurarii, pădurarii de vînătoare.

Art. 2 - Personalul prevăzut la art. 1, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu este obligat să poarte uniforma de serviciu cu semnele distinctive de ierarhizare a funcţiei pe care o deţine. Componentele şi descrierea obiectelor de uniformă, semnele distinctive şi portul acestora sînt cele cuprinse în prezentul Regulament.

Art. 3 – Personalul serviciului silvic care are dreptul să poarte obiectele de uniformă, pe timpul exercitării activităţilor de serviciu, trebuie să posede şi să poarte asupra sa legitimaţia de serviciu.

Art. 4 – Durata de uzură a uniformei de serviciu constituie 2 (doi) ani, din ziua primirii acestea.

Art. 5 – Obiectele de uniformă se atribuie celor în drept în mod gratuit la perioadele de uzură normată prevăzută în prezentul Regulament.

Art. 6 – Persoanele care au fost transferate în interes de serviciu, cela cărora li s-a desfăcut contractul de muncă prin reorganizarea unităţii şi cele care au fost pensionate, pot păstra şi purta uniforma de serviciu, dar fără semnele distinctive de ierarhizare.

Persoanele la care contractul de muncă a încetat în alte condiţii decît cele specificate în aliniatul precedent, iar durata de uzură a obiectelor de uniformă deţinute nu a expirat, vor achita cota parte din costul acestora, proporţional cu timpul rămas din perioada prevăzută pentru uzura normată.

Art. 7 – Valoarea tuturor cheltuielilor aferente dotării cu uniformă de serviciu după caz, se prevăd în bugetele entităţilor subordonate anual și/sau din contul cheltuielilor directe și/sau administrative, iar finanţarea procurării acestora se face de fiecare unitate silvică în parte, inclusiv aparatul central al Agenţiei „Moldsilva”.

Art. 8 – Personalul serviciului silvic este obligat să menţină uniforma de serviciu în stare corespunzătoare, să o folosească în mod îngrijit şi să respecte cu stricteţe ţinuta impusă de portul acestuia.

Art. 9 – Subdiviziunile economico-contabile şi administrative din aparatul central a Agenţiei „Moldsilva”, unităţile silvice, ICAS, sînt obligate să ţină evidenţa persoanelor cărora li s-au acordat uniforme de serviciu, a obiectelor componente şi a datei acordării acestora.

Concomitent, compartimentele menţionate la alin. 1 au obligaţia să verifice respectarea prevederilor din prezentul Regulament de către întreg personalul care beneficiază de uniforma de serviciu.

Art. 10 – Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea celor vinovaţi, potrivit legii.

Partea II

Descrierea uniformei silvice de serviciu

Capitolul I. COIFURA

A. Aparatul central al Agenţiei „Moldsilva” şi B. Entităţile subordonate 

PĂLĂRIA

Se confecţionează din fetru, de aceaşi culoare ca şi costumul.

Formatul este de tip vînătoresc, cu borul scurt. Deasupra borului se montează, suprapus, două şireturi împletite de culoare galben închis.

CĂCIULA

Se confecţionează din blană naturală de astrahan, de culoare argintie (gri).

Se compune din calota şi bordura, fiind matlasată pe interior. Pentru personalul masculin partea superioară de la calotă este pliotă pe mijloc.

Capitolul II. ÎMBRĂCĂMINTEA ŞI LENGERIA

A. Aparatul central al Agenţiei „Moldsilva”, directorii, inginerii şefi silvici, TESA / corpul ingineresc al aparatului întreprinderilor, inginerii amenajişti, şefii de ocol silvic.

1. UNIFORMA DE GALĂ PENTRU PERSONALUL SILVIC

Uniforma de gală se compune din: 
1.1.  COSTUM FORMAT DIN SACOU ŞI O  PERECHE PANTALONI

1.1.1.  Descriere
  Costumul se realizeazǎ din stofǎ finǎ, adecvatǎ costumelor cu sacou, stofă din amestec lânǎ, polyester şi elastan. Aceastǎ compoziţie conferǎ cea mai bunǎ performanţǎ în ceea ce priveşte gradul de purtabilitate. Ţesǎtura are compoziţia: 54% PES + 44% lânǎ + 2% elastan; greutatea: 210-220 g/mp.

Sacoul are croialǎ clasicǎ, uşor cambratǎ și se încheie în faţă cu 2 nasturi şi 2 butoniere. 

Piepţii au la nivelul taliei buzunare cu clapă şi refileţi. La partea de sus a pieptului stâng are un buzunar teşlu care are la bază garnitură din ţesǎtura contrast (lăţime 0,5 cm). Mânecile au la terminaţie şliţ cu 3 nasturi. 

Sacoul are garnitură din ţesătură contrast la: guler, refileţi, baza buzunarului teşlu. Sacoul se încheie cu nasturi de os (la față), la fel şi la mâneci, iar la rever are un ornament de os în formă de frunză de stejar. Sacoul este căptuşit în întregime cu căptuşeală la culoare. În interior are câte un buzunar la fiecare piept, cu refiletă din stofă, cu închidere cu nasture şi butonieră.

Pantalonul este drept, cu feţe căptuşite, se încheie cu şliţ cu fermoar. La faţă are buzunare oblice, cu deschidere tighelită. La spate partea dreaptă are un buzunar cu 2 refileţi cu închidere cu nasture şi butonieră. 

Betelia pantalonului se închide cu nasture şi butonieră, cu copcă pe interior şi are prevăzute 6-8 găici pentru curea, în funcţie de mǎrime.

Cǎptuşeala beteliei are pe interior o bandǎ aderentǎ specialǎ antialunecare.Terminatia pantalonului are tiv indoit (3,5 cm); pe rezerva interioară are aplicată prin coasere –bandă confecţii, tip rejansă (lată 1,5 cm); tivul este fixat cu cusatură ştafir (invizibilă pe faţa produsului). 

Are executate cheiţe la: deschiderea buzunarelor laterale, şliţ, găici şi refileţi buzunar spate.

1.1.2. Materiale utilizate
Ţesătura de bază: stofă amestec lână fină  

Compoziţie: 54% PES + 44% lânǎ + 2% elastan;                                                                            

Greutate: 210-220 g/mp; 

Legătura: diagonal 2:1

Proprietǎţi tehnice minime pentru îmbunătăţirea purtabilităţii:

- rezistenţa la purtare (rezistenţa la abraziune) = 20.000 cicli

- revenire din şifonare = min 150 grade/unghi de revenire

- rezistenţa la scǎmoşare (pilling) = 4 (nota)

Ţesătura contrast: imitaţie piele velur, cu aspect şi tuşeu plǎcut 

             Compoziţie: 100% PES;

             Greutate: 190-195 g/mp.

Materie utilizate:

	Nr. crt.
	Denumire articol
	Utilizare

	1
	Stofă amestec lână fină culoarea verde, conform cod ARCHROMA  548910, conform fişă tehnică nr. 1
	Ţesătură de bază sacou şi pantaloni

	2
	Căptuşeală (compoziţie: 48% acetat + 52%  viscoză, greutate: 75-80 g/mp) culoarea verde  conform cod ARCHROMA 548910, conform fişă tehnică nr. 2
	Căptuşit interior sacou (piepţi, spate, mâneci), dos clape buzunare, contrarefileţi buzunare cu clape

	3
	Ţesătură contrast imitaţie piele velur (compoziţie 100% PES, greutate 190-195 g/mp culoarea maro conform cod PANTONE 19-1015
	Garnituri sacou: guler faţă şi dos, baza buzunarului teşlu, refileţi buzunare cu clape

	4
	Inserţie chimizată ţesută – suport textil: 75% viscoză + 25% PES, impregnat cu granule de adezivare 55 pcte/cm², greutate 70-75 g/mp
	Piepţi, clape buzunar(faţă), guler (faţă şi dos), răscroia gât (la spate), subraţ clin, cap de mânecă, tiv mânecă, tiv spate sacou

	5
	Inserţie chimizată neţesută, suport textil PES, impregnat cu granule de adezivare 40 pcte/cm², greutate 40-45 g/mp
	Bizet sacou, buzunar teşlu, linia de aplicare a buzunarelor cu clape şi refileţi buzunare sacou, deschidere buzunar oblic panton, şliţ, betelie pantalon (faţă)

	6
	Căptuşeală genunchieri pantaloni (100% PES, greutate: 50-55 g/mp) legătură pânză
	Căptuşit feţe pantaloni

	7
	Pungă buzunar compoziţie: min 3%BBC+97% PES, greutate 95-100 g/mp, legătură diagonal compus (efect dungi,diagon sau HERINGBONE)
	Pungi buzunare sacou şi pantaloni, dublură şliţ pantaloni, prelungire şliţ pantaloni

	8
	Bandă betelie specială (lăţime 5 cm) prelucrată din pungă puzunar, prevăzută cu inserţie chimizată (la interior) şi bandă elastic antiunecare (la exterior)
	Betelie pantaloni (dosul)

	9
	ROSHAR
	Piept sacou (formă PLASTRON)

	10
	Dublură ROSHAR
	Piept sacou (dublură partea de ROSHAR)

	11
	Ornamente os în formă de ”frunză stejar” /lungime 38-40 mm/ lățime în punctul maxim, 15-17 mm
	Rever sacou

	12
	Nasturi de os/ măr. 32 
	Închidere piept sacou

	13
	Nasturi de os/măr. 24
	Şliţ mâneci

	14
	Nasturi PES/măr. 24
	Închidere talie pantaloni, buzunar spate, buzunare interioare sacou

	15
	Copci metalice pantaloni
	Închidere talie pantaloni

	16
	Perniţe umeri
	Umeri sacou

	17
	Bandă tiv pantaloni (1.5 cm lăţime)
	Terminaţie tiv panaloni

	18
	Fermoar şliţ spiral
	Închidere şliţ pantaloni

	19
	Aţă de cusut 120 Tkt = 27 Tex (asortată ton în ton la culoarea stofei)
	Asamblat, încheiat, tighele ornament

	20
	Aţă de cusut 160 Tkt = 18 Tex
	Surfilat interior pantaloni

	21
	Aţă de cusut 300 Tkt = 10 Tex (pentru cusătura ştafir)
	Terminaţie tiv pantaloni (cusătura invizibilă)

	22
	Etichetă mărime
	Etichetare sacou, pantaloni

	23
	Etichetă compoziţie
	Etichetare sacou, pantaloni

	24
	Etichetă carton de prezentare produs
	Etichetare costum

	25
	Umeraş sacou ( cu formă specială de sacou)
	Ambalare sacou

	26
	Umeraş pantaloni (cu bară cu burete şi elastic PVC  pentru fixare)
	Ambalare pantaloni

	27
	Sac ambalat
	Ambalare costum




1.1.3. Fişa tehnică nr. 1 – costum de gală - ţesătura de bază

	Nr. crt.
	Caracteristici
	U/M
	Valori admise
	Toleranţe

	1
	Compoziţie
	%
	44% lână + 54% pes + 2% elastan
	± 3

	2
	Greutate
	g/mp
	210-220 g/mp
	± 3

	3
	Legătura de bază
	
	Diagonal 2/1
	

	4
	Revenire din şifonare
	Unghi de revenire (grade)
	Urzealǎ 150º

Bătǎturǎ 150º
	

	5
	Pilling (Metoda Martinde)
	[nota]min
	Minim 4
	

	6
	Abraziune – Nu Martinde, 9KPa
	[cicli]min
	20.000
	


1.1.4. Fişa tehnică nr. 2 - costum de gală - căptuşeală

	Nr. crt.
	Caracteristici
	U/M
	Valori admise
	Toleranţa

	1
	Compoziţie
	%
	48% acetat + 52% vâscoză
	± 3%

	2
	Greutate
	g/mp
	75-80 g/mp
	± 3%

	3
	Legătura de bază
	
	Diagonal  /twill(2:1)
	


1.1.5. Fişa tehnică nr. 3 - Restricții privind substanțele prezente în produsul finit (țesătură de bază triplu strat - jachetă și pantaloni)

	Nr.
	Grupa de substanțe
	u/m
	Valori admise
	Standard

	1.
	Formaldehidă
	ppm
	Max 75
	SR EN ISO 14184-1:2012

	2.
	Coloranți azoici
	Mg/rg
	Max 30
	SR EN ISO 14362-1:2017


1.2. Confecţionare

Sacoul se compune din: piepţi, spate, guler şi mâneci. Are clin la subraţ, iar la nivelul taliei are câte o pensă de ajustare pe corp, tăiată până la nivelul buzunarelor. Sacoul are buzunare cu clape cu formă rotunjită şi 2 refileţi; clapele au lăţime 6,5 cm (măsurată de la cusătura de aplicare), au dosurile din căptuşeală, iar  refileţii (latime 0,5 cm) sunt realizaţi din ţesătura contrast.

 Pieptul stâng are la partea de sus un buzunar  teșlu (lăţime 3 cm) care are la bază garnitură din ţesătură contrast (lăţime 0,5 cm). Spatele este croit din două bucăţi şi are croiala uşor cambrată.

Gulerul este tip tunică (înălţime 3 cm), are faţă şi dos din ţesătură contrast şi se termoculează atât faţa cât şi dosul cu inserţie chimizată  conform tabel de materie.

Piepţii şi bizeţii sunt termoculaţi pe toată suprafaţa cu inserţie chimizată , iar pe interior, la partea de sus au  un plastron format dintr-un strat  de Roshar şi un strat dublură Roshar, fixate între ele prin cusătură speciă zig–zag; plastronul se fixează pe piept prin aplicarea pe linia de îndoire a reverului, a unei benzi de termoculant dublu adezivat, iar pe linia umărului se fixează prin coasere. Piepţii se încheie cu 2 nasturi şi 2 butoniere executate  cu cap rotund , cu terminație cu cheiţă.

Reverul este răsfrânt (lăţime partea de sus 8 cm, măsurat pe drept) şi pontat de piepţi odată cu aplicarea ornamentelor de os.


 Mânecile sunt din 2 bucăţi, cu clin la subraţ, iar pe cusătura cotului au şliţ, închis la terminaţia mânecii, prevăzut cu câte 3 nasturi de os.

La nivelul umerilor se aplică perniţe montate şi fixate pe rezerva mânecii.

Sacoul este căptuşit în întregime cu căptuşelaă la culoare. În interior are câte un buzunar la fiecare piept, cu refilet din stofă (lățime 1,5 cm), fixat în faţă în cusătura bizetului, cu închidere cu nasture şi butonieră. Pe mijlocul spatelui, căptuşeala este închisă (înfundată) atât la partea de sus (5 cm de sub guler), cât şi la partea de jos (11 cm de la tiv) formând astfel un pliu pentru lejeritate (adâncime 2 cm).

Pe mijlocul spatelui, în cusătura gulerului se fixează un agăţător de căptuşeală (lungime 6 cm întins).

Sacoul are eticheta de mărime care se aplică la partea de sus, în răscroia gulerului, pe mijlocul acestuia, sub agăţător; eticheta de compoziţie se aplică la căptuşelaă, în cusătura laterală stânga, sub linia buzunarelor.

Sacoul se ambalează pe umeraş cu formă specială şi este protejat cu sac ambalat destinat confecţiilor.

Pantalonul este drept, fără falduri, se încheie în faţă cu şliţ cu fermoar. Feţele au buzunare oblice, cu deschidere tighelită cu un tighel (la 0,5 cm) şi  sunt căptuşite cu căptuşeală  (conform tabel de materie) peste nivelul liniei genunchilor.

 Spatele are pense în talie, iar la partea dreaptă are 1 buzunar cu 2 refileţi (lăţime refilet 0,5 cm) cu închidere cu nasture şi butonieră cu cap rotund. 

Şliţul este cu închidere cu fermoar spiral şi are tighel ornament la partea stângă (la  3 cm de margine); şliţul drept este căptuşit cu pungă de buzunar, iar la partea de sus, pe interior, are prelungire cu colţ (6,5 cm) care are prevăzută o butonieră pentru închidere cu contranasture, fixat la partea de jos pe rezerva căptuşelii  de betelie.

Betelia este lată de 4 cm şi are prevăzute 6-8 găici pentru curea (late 1 cm) în funcţie de marimea pantalonului; găicile sunt executate pe maşina specială de găici, fixate cu cheite la partea de sus şi jos, coborate 1 cm sub betelie pentru a permite introducerea curelei .  Betelia are prelungire cu colț (lungime 5,5 cm), cu închidere cu nasture şi butonieră cu cap rotund, iar în talie, pe interior, pe direcţia fermoarului, se închide cu  copcă metalică specială  de siguranţă .

În talie, în faţă (la 1,5 cm de marginea şliţului) este aplicată în cusătura beteliei gaica de curea (lungime 2 cm). Betelia este căptuşită cu bandă tubulară  specială, prelucrată  din pungă de  buzunar şi prevăzută cu bandă elastic antialunecare.

Terminaţia pantalonului este surfilată şi are aplicată prin coasere cu 2 tighele o bandă confecţii specială, tip “rejansă”, la lungimea stabilită conform fiecărei persoane; tivul (rezerva 3,5 cm) este fixat cu cusătură ştafir (invizibilă pe faţa produsului).

Pantalonul este surfilat pe interior (repere faţă, spate) cu aţă specială de surfilat (conform tabel de materie) pentru a evita imprimarea cusăturii pe faţa produsului. Cusătura ştafir de la terminaţie este executată cu aţă specială pentru ştafir.

Eticheta de marime se aplică pe interior, în cusătura beteliei, la partea lateră stânga, la  3 cm de cusătura şoldului, spre faţă.

Cusătura de la mijlocul spatelui (cusătura tur) se execută cu cusătura lanţ rezistentă.

Se execută cheiţe la deschiderea buzunarelor latere, refileţi buzunar spate, la terminaţia  şliţului şi la găici.

Pantalonii se ambalează pe umeraşe speciale de pantaloni, cu bară cu burete şi fixate cu elastic PVC; se protejează cu sac ambat special pentru confecţii.

1.3. Instrucţiuni de spălare și întreţinere:

- temperatura maximă de spare 40 grade  

- nu se folosesc agenti înălbire  [image: image2.png]



- se calcă până la max 150 grade  [image: image3.jpg]



- curăţare chimică profesională  [image: image4.jpg]



- nu se usucă prin centrifugare [image: image5.jpg]



2. COSTUM VARĂ

Descriere pentru  costum vară:

Costumul se realizează  din  ţesătură  tip  tercot de culoare  verde,  cu compoziţie 75% BBC +  25%  POLIAMIDĂ.

El este  compus  din;  -  1 bluză  cu mînecă  scurtă,  vestă  + 2 pantaloni  drepţi.

Bluza  se  diferenţiază  coloristic  de  restul  costumului,  avînd  o nuanţă  de  verde  mai deschis.
Confectionare pentru  costum  vară:

Bluza  are  guler cu pelerină  şi ştei,  se  incheie  in  faţă cu fentă  cu nasturi.  Piepţii  au platcă  cu formă cu colţ  şi cîte  un buzunar  aplicat.  Buzunarele  au  formă  cu colţ,  pliu pe mijloc şi  clapă  cu colţ cu inchidere  cu nasture  şi  butoniere.  Spatele  are  platcă şi  fald  pe  mijloc.
Mînecile  sunt  scurte  şi  terminate  cu  tiv indoit pe  faţă  şi  fixat cu un  tighel.

Se  tighelesc  cu  un  tighel:  gulerul,  fenta,  tivul.

Se  tighelesc  cu două  tighele:  clapele  de  buzunar,  buzunarele  aplicate,  platcă  faţă,  platcă  spate.

Vesta  se  incheie  in faţă  cu  fermoar  detaşabil,  are  dublaţi  cu  ţesătură  de bază  piepţii şi  platca la spate.

Piepţii au la partea  de  jos  cîte  un buzunar  aplicat  cu  formă dreaptă,  cu burduf pe părţile  laterale  şi dublat pe toată suprafaţa  cu material fond. Au  clape  aplicate  cu inchidere  cu 2 butoni. La partea de sus clapele au aplicate bentiţă  din piele  -  ca ornament.  Pe aceste  buzunare  are aplicate  cîte  un buzunar  mic, cu formă dreaptă,  cu inchidere  cu clapă  cu bandă  arici. Pieptul drept  are  aplicat  la partea  de sus  un  reper  cu formă  dreaptă,  pe care  se  execută  un buzunar  cu deschidere  cu  fermoar.  La partea  de jos a  reperului  se  aplică  un buzunar  mic, cu pliu pe mijloc şi  burduf  de  jur  imprejur.  Acesta  are  o clapă  cu  inchidere  cu  bandă  arici. Pieptul  stîng  are  la  partea  de  sus  un buzunar  aplicat,  cu  formă  dreaptă,  cu burduf de  jur  imprejur,  are  prevazută  clapă  cu  inchidere

cu bandd  arici. Vesta  are  platcă  la faţă  şi spate,  iar răscroiala  feţei  are  la gît  formă de V. Pe părţile  laterale  are  epoleţi  (bride)  cu formd dreaptă, cu inchidere  cu bandă  arici pentru ajustarea  produsului  pe corp. În  interior,  la pieptul stîng are un buzunar cu refilet  din material  fond cu  inchidere  cu nasture  şi  butonieră.

Se tighelesc  cu  un  tighel:  răscroiala  gîtului,  cant,  tiv, subbraj,  buzunare  aplicate.

Se  tighelesc  cu 2 tighele:  platca  la faţă, la spate,  clapele  buzunarelor,  partea  de  sus  reper  piept  dreapta,  cusăturile  laterale, bridele  de  ajustare.

Are executate  cheiţe  la: deschiderea  buzunarelor,  clape,  bride  laterale.

Pantalonul este  drept, cu un  fald  in  talie, se  incheie cu şliţ  cu  fermoar. La  faţă are buzunare  oblice cu deschidere tighelită.  La spate,  partea  dreaptă  are  un buzunar  cu doi  refileţi cu  inchidere  cu nasture  şi  petliţe.

Betelia  se  incheie  cu nasture  şi butonieră  şi are prevăzute  6 găici pentru  curea.  Are  executate  cheiţe  la: deschiderea buzunarelor  laterale,  şliţ  şi  găici.

3. UNIFORMA DE IARNĂ PENTRU PERSONALUL SILVIC
    Uniforma de iarnă pentru tot personalul silvic se compune din:

3.1. Jachetă și o pereche de pantaloni

3.1.1.Descriere

        Costumul se realizează din ţesǎturǎ tip softshell, triplu strat, impermeabilǎ şi respirabilǎ.

Ţesǎtura triplu strat, cu membranǎ interioarǎ impermeabilǎ este dublatǎ pe spate prin caşerare cu ţesǎturǎ tip polar ce conferǎ un bun control al umezelii, asigurând în acelaşi timp respirabilitate, elasticitate, protecţie la vânt şi o bunǎ izolare termicǎ.


Ţesǎtura de bazǎ triplustrat:

compoziţia: - faţa: 94% PES + 6% Elastan

                              - pelicula

                              - dos: 100% PES

greutate: 340-350 g/mp.

Jacheta și pantalonul se execută din aceeași țesatură de bază.

Linia produsului are un aspect suplu şi în acelaşi timp oferǎ lejeritate în mişcare.

Jacheta are platcǎ la nivelul umerilor, cu tǎietura oblicǎ, tighelitǎ la 0,1 cm, iar platca este realizatǎ din ţesǎturǎ triplustrat de culoare contrast negru.

Se încheie în faţǎ cu fermoar detaşabil, cu deschidere cu 2 cursori, autoblocant în ambele sensuri; acesta este acoperit de fentǎ cu închidere cu butoni. Feţele şi spatele sunt tǎiate vertical, spre cusǎturile laterale, iar aceste repere au marginea tighelitǎ (0,6cm). La partea de jos are 2 buzunare prevǎzute cu închidere cu fermoare, executate în cusǎtura de îmbinare a clinilor, conform schiţei. 

Buzunarele sunt asigurate cu tighel pe contur şi cheiţe la capete. La pieptul stâng are un reper ornament cu formǎ geometricǎ, tighelit dupa contur, la 0,1cm. Pe acest reper se executǎ un buzunar vertical, cu fermoar decupat cu bandă impermeabilă,  tighelit dupǎ contur, cu un tighel (0,1 cm).

Pe interior, la pieptul drept, sub fermoar, se mai aplica o fenta (latime 2,5 cm) care se rasfrange la partea de sus (2-4 cm) şi se fixează  peste fermoarul detaşabil de închidere, pt protecţie şi confort în timpul purtării. 

Mânecile sunt din 2 bucǎţi, cu secţionare tighelitǎ, cu rol ornament, deasupra liniei cotului. La terminaţie au un epolet pentru reglare şi ajustare cu închidere cu butoni.

Jacheta are la subraţ, pe cusǎturile laterale, fermoare pentru ventilare şi aerisire.

La terminaţia feţelor, pe pǎrţile laterale are aplicate repere ornament din ţesǎturǎ triplustrat, de culoare contrast, conform schiţei.

Gluga este detaşabilǎ, realizatǎ din mai multe repere,  conform schiţei; se  fixează cu fermoar detaşabil sub guler, iar  la partea din fata are capetele introduse şi fixate cu banda tip “arici”sub un reper aplicat pe guler, în faţă, conform schiţei. Gluga are introdus pe reperul de mijloc spate un snur elastic, prevăzut cu blocator pt reglare în timpul purtării. 

La interior, jacheta este cǎptuşitǎ cu cǎptuşealǎ matlasatǎ pe un strat subţire de material termoizolant (conform punctelor 4 si 5 tabel materiale); matlasarea se face pe maşina specială de matlasare, cu desen geometric uniform. 

Pe mijlocul spatelui, la partea de sus, se fixeaza un aplac (cu tighel la 0,1 cm) cu lăţimea pe mijloc aproximativ 20 cm.

La interior, pieptul stâng, are executat pe bizet un buzunar vertical cu fermoar decupat (lungime15,5 cm).

La pieptul drept, are pe interior un buzunar aplicat din ţesătură de bază, pe care se executǎ un buzunar orizontal cu fermoar decupat (lungime15,5 cm).

Terminaţia jachetei are pe interior un canal prin care trece un şnur elastic - pentru reglare şi strângere pe corp; acesta este introdus la capete prin capse-ocheţi şi este prevazut cu blocatori pentru reglare.

Se execută din ţesătura cul contrast, cu aceleaşi caracteristici tehnice ca şi ţesătura de baza triplustrat (conform fisa tehnica nr.1): platca de la nivelul umerilor, aplicaţiile laterale de la  terminaţie.

Se execută din ţesatură dublustrat, (mai subţire = faţă + peliculă), din considerente estetice, următoarele repere: interior glugă, dos guler, fâşia aplicare fermoar glugă, epolet mâneci, aplac interior căptuşeală.

Pantalonul are o croialǎ lejerǎ, care sǎ asigure funcţionalitatea produsului în timpul purtǎrii, spatele având la partea de sus clini în forma de  «V», cu marginile reperelor tighelite cu două  tighele.

Buzunarul de la spate, partea dreapta este prevǎzut cu închidere cu fermoar şi refilet lat (2 cm). Pantalonul se închide la faţǎ cu şliţ cu fermoar; pentru a creşte confortul în timpul purtǎrii (lejeritatea mişcǎrilor), croiala este conceputǎ cu genunchieri la faţǎ, cu forma tighelitǎ.

Feţele au la partea de sus buzunare aplicate cu formǎ conform schiţei; buzunarele au o completare (fâşie) pe care se executǎ un buzunar cu fermoar decupat cu bandă impermeabilă. Fermoarele utilizate pentru aceste buzunare au bandă impermeabilă pentru a pastra proprietăţile ţesăturii pe toată suprafaţa produsului.

Buzunarele sunt prevǎzute cu închidere cu fermoar deoarece acestea permit accesul mai uşor în interiorul lor şi conferǎ siguranţǎ închiderii pe toatǎ deschiderea buzunarului, de asemenea se armonizează cu linia sport a produsului.

Spatele pantalonului are o secţionare la partea de sus, sub linia buzunarelor aplicate, cu formǎ conform  schiţei si care are continuitate pe cusatura laterala cu terminatia de sus a genunchierilor; are rol ornament şi accentueazǎ linia sport a pantalonului.

Betelia are elastic pe părţile laterale; are prevăzute 7 găici pentru curea, gaica de la mijloc spate este lată (3,5 cm). 

La terminaţia pantalonului, pe cusǎturile exterioare se executǎ şliţuri cu închidere cu fermoar, pentru a permite fixarea şi îmbrǎcarea mai uşoarǎ peste gheata înaltǎ; la terminatia acestora, sliturile au o prelungire tip epolet, fixata cu buton pentru reglarea deschiderii.

3.1.2. Materiale utilizate

Ţesǎtura de bazǎ (triplustrat):

compoziţia:  faţa: 94% PES + 6% Elastan

peliculǎ

dos: 100% PES   

         greutate: 340-350 g/mp.

Ţesătura culoare contrast (triplustrat) - aceiaşi parametrii tehnici ca şi ţesătura de bază;

Ţesătura dublustrat (mai subtire) -pt repere conform descriere şi tabel materiale

compozitie: -faţa: 94% PES + 6% Elastan + peliculă

greutate: 155-165 g/mp

Proprietǎţi tehnice minime pt îmbunătăţirea purtabilităţii:

rezistenta la presiune hidrostatica: 10.000 mm col H2O 

permeabilitate la aer: maxim 5 l/mm/s

rezistenţa la purtare (rezistenţa la abraziune): 110.000 cicli

Materiale utilizate:

	Nr. crt.
	Denumire articol
	Utilizare

	1
	Ţesătura de bază triplu strat, culoarea conform cod ARCHROMA 548910, conform fişei tehnice nr. 1
	Ţesătură de bază jacheta, pantaloni

	2
	Ţesătura culoare contrast  culoarea negru, conform fișei tehnice nr.1
	Jachetă –platcă umăr, dos fentă, aplicatii laterale terminatie.

	3
	Ţesătura dublu strat culoarea conform cod ARCHROMA 548910,  conform fișei tehnice nr. 2
	Jacheta – dos glugă, dos guler, fâşie fermoar glugă, epolet manşete.

	4
	Căptuşeală culoarea conform cod ARCHROMA 548910, conform fișei  tehnice nr. 3
	Căptuşeală interioară, pungi buz. jachetă

	5
	Inserţie chimizată neţesută, suport textil PES, impregnat cu granule de adezivare 40 pcte/cm², 

greutate 40-45 g/mp
	Jachetă – fentă, guler, epolet manşete.

Pantaloni: betelie, refilet buzunar spate .

	6
	Material termoizolant neţesut, grosime 5 mm, greutate 50 g/ mp
	Jachetă – dublură căptuşeală interioară

	7
	Pungă buzunar compoziţie:  min 3% BBC+ 97% PES,greutate 95-100 g/mp, legătură diagonal compus (efect dungi,diagonal sau HERINGBONE)
	Pungă buzunare pantaloni

	8
	Nasturi PES/măr. 24
	Pantalon –talie

	9
	Butoni (4 părţi)
	Jacheta – inchidere fentă

Pantalon – epolet terminaţie

	10
	Fermoar şliţ spiral
	Pantalon –închidere şliţ 

	11
	Fermoar injectat (dinţi turnati)- detaşabil
	Jacheta  –inchidere faţă,aplicare gluga.

	12
	Fermoar injectat (dinţi turnaţi)- fix
	Jacheta –buzunare sus si jos, fermoare sub brat, buzunar interior bizet, buzunar interior piept drept.

Pantalon – buzunar spate, slituri laterale terminatie

	13
	Fermoar spiral tip “inversat”( REVERSE)
	Pantalon – buzunar aplicat

	14
	Elastic (lat 4 cm)
	Pantalon- talie

	15
	Snur elastic
	Jacheta –terminaţie, gluga.

	16
	Capse - ocheţi
	Jachetă –trecere snur, gluga

	17
	Blocatori snur (cu 2 gauri)
	Jachetă –trecere snur, gluga

	18
	Banda tip “arici “
	Jacheta – inchidere glugă.

	19
	Aţă de cusut 120 Tkt = 27 Tex (asortată ton în ton la culoarea țesăturii)
	Asamblat, încheiat, tighele ornament, surfilat.

	20
	Etichetă mărime
	Etichetare produse

	21
	Etichetă compoziţie
	Etichetare produse

	22
	Etichetă carton de prezentare produs
	Etichetare costum

	23
	Umeraş jachetă
	Ambalare juchetă

	24
	Umeraş pantaloni ( cu bară cu burete şi elastic PVC  pentru fixare)
	Ambalare pantaloni

	25
	Sac ambalat
	Ambalare costum

	
	
	

	
	
	


Fermoarele utilizate trebuie sǎ fie de bunǎ calitate:
- sǎ asigure funcţionalitatea produsului în timp;

- sǎ reziste la închideri – deschideri repetate;

- sǎ nu se deterioreze pe toatǎ durata de utilizare a produsului.

3.1.3. Fișa tehnică nr. 1 - jachetă și o pereche de pantaloni - ţesătură de bază (triplu strat)  şi  ţesătură culoare contrast (triplu strat )

	Nr. crt.
	Caracteristici
	U/M
	Valori admise
	Toleranță

	1
	Greutate
	g/mp
	340-350
	± 3%

	2
	Compoziţie
	%
	Ţesǎturǎ triplu strat:

- faţa 94% PES + 6% Elastan 

- peliculă 

- dos 100% PES
	± 3%

	3
	Rezistenţă la presiune hidrostatică
	mm col H2O


	 15.000
	

	4
	Permeabilitatea la aer
	l/mm/s
	Max 3
	

	5
	Rezistenţa la abraziune
	cicli (minim)


	110.000
	Presiunea testului: 9kPa;    

	6
	Rezistenţa culorii la curăţare uscată
	nota
	4
	

	7
	Rezistenţa culorii la lumină artificială
	nota
	4
	


3.1.4. Fișa tehnica nr. 2 - jachetă și o pereche de pantaloni - ţesătură dublu strat

	Nr. crt.
	Caracteristici
	U/M
	Valori admise
	Toleranță

	1
	Greutate
	g/mp
	155-165
	± 3%

	2
	Compoziţie
	%
	Ţesǎturǎ dublu strat:

- faţa 94% PES + 6% Elastan 

- peliculă 
	± 3%

	3
	Rezistenţă la presiune hidrostatică
	mm colH2O
	 Minim 10.000
	

	4
	Permeabilitatea la aer
	l/mm/s
	Max 5
	

	5
	Rezistenţa la abraziune
	cicli

(minim)
	110.000
	Presiunea testului: 9kPa;    

	6
	Rezistenţa culorii la curăţare uscată
	nota
	4
	

	7
	Rezistenţa culorii la lumină artificială
	nota
	4
	


3.1.5. Fişa tehnică nr. 3 - jachetă și o pereche de pantaloni - căptuşeală

	Nr. crt.
	Caracteristici
	U/M
	Valori admise
	Toleranță

	1
	Compoziţie
	%
	48% acetat + 52% vâscoză
	± 3%

	2
	Greutate
	g/mp
	75-80 
	± 3%

	3
	Legătura de bază
	
	Diagonal  /twill(2:1)
	


3.1.6. Fişa tehnică nr. 4  - jachetă și o pereche de pantaloni - fermoar fix şi detaşabil

	Nr. crt.
	Caracteristici
	U/M
	Valori admise

	1
	Rezistenţa la rupere lateralǎ
	N
	370

	2
	Numǎr închideri şi deschideri
	cicli
	500

	3
	Rezistenţa la rupere a trǎgǎtorului
	N
	250


3.1.7. Fişa tehnică nr. 5 - Restricții privind substanțele prezente în produsul finit (țesătură de bază triplu strat - jachetă și pantaloni)

	Nr.
	Grupa de substanțe
	u/m
	Valori admise
	Standard

	1.
	Formaldehidă
	ppm
	Max 75
	SR EN ISO 14184-1:2012

	2.
	Coloranți azoici
	Mg/rg
	Max 30
	SR EN ISO 14362-1:2017


3.2.  Confecţionare 
Jacheta este formată din piepti, spate, guler, mâneci, fentă, glugă.

Feţele si spatele  au clini laterali, cu sectionare verticală tighelită cu un tighel la 0,6 cm.

Buzunarele de la partea de jos, formate în cusatura de îmbinare a clinilor sunt prevazute cu fermoare cu deschidere 18 cm şi au tighelită forma buzunarului la laţimea de 3 cm; se execută cheiţe la terminaţia  

buzunarelor.

Buzunarul vertical de la pieptul stang are fermoar decupat,cu lungimea 17-17,5 cm,tighelit dupa contur la 0,1 cm.

Fenta de la pieptul stang este lată 6 cm şi se tigheleşte după contur cu un tighel la 0.6 cm.

La cusăturile interioare de la subrat,jacheta are fermoare cu deschidere 25-25,5 cm, aplicate cu 2 refileti (latime refilet 1 cm). La pieptul stang, pe bizetul interior se executa un buzunar vertical cu fermoar decupat lungime 15,5 cm.

Buzunarul interior de la pieptul drept (orizontal) are fermoar decupat, lungime 15,5 cm.

Mânecile au secţionare la nivelul liniei cotului, tighelita la 0,6 cm; partea de sus a mânecilor este formată din câte 2 bucăti, cu reperele unite şi tighelite la 0,1-0,2 cm.

Terminaţia mănecii are tiv indoit si tighelit la 0,6 cm de cant şi  la terminaţie se aplica un epolet lat 4 cm, tighelit după contur la 0,1 cm; capătul liber al acestuia este fixat cu doi butoni pt reglarea închiderii.

Teminaţia jachetei are tiv îndoit şi tighelit la 2.5 cm şi are fixat în rezerva tivului şnur elastic trecut prin capse – ocheţi şi blocatori pentru reglare .

Gulerul este drept, înalt 9,5 cm si are in fata aplicate 2 repere din tesatura de baza(conform schiţă); acestea sunt fixate în faţa la fermoar şi libere spre laterale pt a  se introduce sub ele capetele de la glugă.

Pe interior, acestea se fixează între ele cu banda tip”arici”.

Gulerul are la spate o făşie lată 3 cm pe care se aplică fermoarul detaşabil (lungime 28-30 cm) pt a se fixa gluga.

Gluga este formată din mai multe repere conform schitei şi este dublată cu ţesătură dublustrat.Reperele de la glugă (mijloc spate, laterale, contur fata glugă) sunt imbinate între ele şi tighelite cu un tighel la 0,6 cm.

Gluga are introdus în partea din fata, prin capse – ocheti, snur elastic si blocatori pt reglarea închiderii.

La interior - jacheta este căptuşită cu căptuşeală matlasata, iar pe mijloc spate, sub guler se executa un aplac din ţesătura dublustrat (lungime aprox 20 cm), tighelit după contur la 0,1 cm.

Eticheta de mărime se aplică în cusătura gulerului, la mijloc spate, iar eticheta compoziţie pe laterala stânga, în dreptul taliei.

Se executa cheite: la terminaţia buzunarelor laterale, buzunar vertical piept, buzunare interioare cu fermoar.

 Pantalonul  are la faţă, la partea de sus buzunare în cusătura laterală cu deschidere rotunjită conform schiţei, tighelite cu două tighele (0.6 cm între ele).

La nivelul genunchilor are o secţionare care formează “genunchieri” şi la care se execută două pense laterale tighelite pe faţă (lungime 6-7 cm). Marginile  genunchierilor sunt tighelite cu două tighele la 0.6cm între ele.

Secţioanarea de la spatele pantalonului este tighelită cu 2 tighele (0,6 cm intre ele), iar linia secţionării are continuitate pe cusătura laterală cu linia genunchierilor (partea de sus).

Feţele au la partea de sus buzunare aplicate cu forma conform schiţei şi cu pense la partea rotunjită (lungime pensa 3-4 cm,tighelite la 0,1 cm).

Se execută un buzunar cu fermoar conform schiţei, la 2- 2.5 cm de partea de sus a buzunarului, cu deschidere oblică (lungime 15 cm).

Spatele are clini în forma de “V”, cu marginile tighelite cu două tighele (0.5 cm între ele); la spate partea dreaptă, în cusătura clinului se execută un buzunar cu fermoar (deschidere 16 cm) şi refilet lat 2 cm.

Cusaturile laterale (cantul pantalonului) sunt tighelite cu un tighel la 0,1 cm.

Betelia este lată de 4 cm, iar pe părţile laterale, spre spate se aplică elastic pentru ajustare în talie. Are 6 găici lăţime 1 cm  pentru curea executate cu maşina specială de găici şi pe mijloc spate are o gaică lată de 3,5 cm. Găicile sunt coborate 1 cm sub betelie şi sunt fixate cu cheiţe la ambele capete.

Pantalonul se încheie cu şliţ la faţă (tighelit cu tighel ornament la 3 cm), cu inchidere cu nasture si butonieră cu cap rotund  in talie.

 La terminatia pantalonului, şliturile laterale prevăzute cu fermoar au lungime20-21 cm si deschiderea este tighelită la 2,5 cm; la terminatia acestora are o prelungire fixată cu buton pt reglarea deschiderii.Tivul este îndoit şi tighelit la 2.5 cm . Pe interior, pantalonul are bordate cu paspoil (lat 0,5 cm): rezerva interioară a beteliei, rezerva şliţ partea dreaptă, rezervele  şliţurilor  laterale de la terminaţia pantalonului.
Eticheta de mărime se aplică pe rezerva beteliei,  pe laterala stangă, la 3- 4 cm spre faţă.

Se tighelesc cu un tighel: refilet buzunar spate, betelia, tiv terminaţie, buzunar aplicat, cant pantalon.

Se tighelesc cu 2 tighele: deschidere buzunare feţe, clini spate, cusătură tur, genunchieri, sectionare spate, partea de sus (oblica)a buzunarului aplicat.

Se execută cheiţe: deschidere buzunare feţe, terminaţie şliţ, găici.

3.3. Instrucţiuni de spălare şi întreţinere:

 - nu se spală 
[image: image6.png]



- nu se folosesc agenţi înălbire. 
[image: image7.png]



- se calcă până la max 110 grade 
[image: image8.png]



- curăţare chimică profesională   
[image: image9.png]



- nu se usucă prin centrifugare 
[image: image10.png]



4. UNIFORMA DE PRIMĂVARĂ-TOAMNĂ PENTRU PERSONALUL SILVIC
    Uniforma de primăvară-toamnă pentru personalul silvic se compune din:

4.1. Jachetă și o pereche de pantaloni

4.1.1. Descriere

        Costumul se realizează din se realizează din țesătură care are caracteristici tehnice adecvate sezonului și destinației pentru care este folosită: 

               - protecție împotriva radiațiilor ultraviolete (factor de protecție cu o valoare cât mai mare UV 50+); 

               - protecție eficientă și de durată împotriva insectelor,

               - permeabilitate la aer,

               - permeabilitate la vaporii de apă.

Jacheta și pantalonul se execută din aceeași țesatură de bază.

Linia produsului are un aspect suplu şi în acelaşi timp oferǎ lejeritate în mişcare.

Jacheta are platcǎ la nivelul umerilor, cu tǎietura oblicǎ, tighelitǎ la 0,1 cm, iar platca este realizatǎ din ţesǎturǎ de culoare contrast culoarea maro.

Se încheie în faţǎ cu fermoar detaşabil, cu deschidere cu 2 cursori, autoblocant în ambele sensuri; acesta este acoperit de fentǎ cu închidere cu butoni. Feţele şi spatele sunt tǎiate vertical, spre cusǎturile laterale, iar aceste repere au marginea tighelitǎ (0,6cm). La partea de jos are 2 buzunare prevǎzute cu închidere cu fermoare, executate în cusǎtura de îmbinare a clinilor, conform schiţei. 

Buzunarele sunt asigurate cu tighel pe contur şi cheiţe la capete. La pieptul stâng are un reper ornament cu formǎ geometricǎ, tighelit dupa contur, la 0,1cm. Pe acest reper se executǎ un buzunar vertical, cu fermoar decupat cu bandă impermeabilă,  tighelit dupǎ contur, cu un tighel (0,1 cm).

Pe interior, la pieptul drept, sub fermoar, se mai aplica o fenta (latime 2,5 cm) care se rasfrange la partea de sus (2-4 cm) şi se fixează  peste fermoarul detaşabil de închidere, pt protecţie şi confort în timpul purtării. 

Mânecile sunt din 2 bucǎţi, cu secţionare tighelitǎ, cu rol ornament, deasupra liniei cotului. La terminaţie au un epolet pentru reglare şi ajustare cu închidere cu butoni.

Jacheta are la subraţ, pe cusǎturile laterale, fermoare pentru ventilare şi aerisire.

La terminaţia feţelor, pe pǎrţile laterale are aplicate repere ornament din ţesǎturǎ, de culoare maro, conform schiţei.

Gluga este detaşabilǎ, realizatǎ din mai multe repere,  conform schiţei; se  fixează cu fermoar detaşabil sub guler, iar  la partea din fata are capetele introduse şi fixate cu banda tip “arici”sub un reper aplicat pe guler, în faţă, conform schiţei. Gluga are introdus pe reperul de mijloc spate un snur elastic, prevăzut cu blocator pt reglare în timpul purtării. 

La interior, jacheta este cǎptuşitǎ cu cǎptuşealǎ rezistentă tip „ripstop”.
Pe mijlocul spatelui, la partea de sus, se fixeaza un aplac (cu tighel la 0,1 cm) cu lăţimea pe mijloc aproximativ 20 cm.

La interior, pieptul stâng, are executat pe bizet un buzunar vertical cu fermoar decupat (lungime15,5 cm).

La pieptul drept, are pe interior un buzunar aplicat din ţesătură de bază, pe care se executǎ un buzunar orizontal cu fermoar decupat (lungime15,5 cm).

Terminaţia jachetei are pe interior un canal prin care trece un şnur elastic - pentru reglare şi strângere pe corp; acesta este introdus la capete prin capse-ocheţi şi este prevazut cu blocatori pentru reglare.

Se execută din ţesătură contrast culoarea maro, cu aceleaşi caracteristici tehnice ca şi ţesătura de bază: gluga (partea exterioară), gulerul, platca umeri, platcă piept stâng, clini laterali, epolet mânecă, aplicaţii „ornament” de la terminaţie jachetă.
Pantalonul are o croialǎ lejerǎ, care sǎ asigure funcţionalitatea produsului în timpul purtǎrii, spatele având la partea de sus clini în forma de  «V», cu marginile reperelor tighelite cu două  tighele.

Buzunarul de la spate, partea dreapta este prevǎzut cu închidere cu fermoar şi refilet lat (2 cm). Pantalonul se închide la faţǎ cu şliţ cu fermoar; pentru a creşte confortul în timpul purtǎrii (lejeritatea mişcǎrilor), croiala este conceputǎ cu genunchieri la faţǎ, cu forma tighelitǎ.

Feţele au la partea de sus buzunare aplicate cu formǎ conform schiţei; buzunarele au o completare (fâşie) pe care se executǎ un buzunar cu fermoar decupat. 

Buzunarele sunt prevǎzute cu închidere cu fermoar deoarece acestea permit accesul mai uşor în interiorul lor şi conferǎ siguranţǎ închiderii pe toatǎ deschiderea buzunarului, de asemenea se armonizează cu linia sport a produsului.

Spatele pantalonului are o secţionare la partea de sus, sub linia buzunarelor aplicate, cu formǎ conform  schiţei si care are continuitate pe cusatura laterala cu terminatia de sus a genunchierilor; are rol ornament şi accentueazǎ linia sport a pantalonului.

Betelia are elastic pe părţile laterale; are prevăzute 7 găici pentru curea, gaica de la mijloc spate este lată (3,5 cm). 

La terminaţia pantalonului, pe cusǎturile exterioare se executǎ şliţuri cu închidere cu fermoar, pentru a permite fixarea şi îmbrǎcarea mai uşoarǎ peste gheata înaltǎ; la terminatia acestora, sliturile au o prelungire tip epolet, fixata cu buton pentru reglarea deschiderii.
Se execută din ţesătură contrast de culoare maro: aplicaţia cu fermoar de la buzunar (conform schiţă), refilet buzunar spate.

4.1.2. Materiale utilizate

Ţesǎtura de bazǎ:

 - compoziție: 95% PA + 5 % Elastan

- greutate: 200 - 210 g/mp

Țesătura are tratamente tehnice speciale ce permit îmbunătățirea purtabilității conform fișei tehnice nr. 1.

Ţesătura culoare contrast - aceiaşi parametrii tehnici ca şi ţesătura de bază, culoarea maro.
Materiale utilizate:

	Nr. crt.
	Denumire articol
	Utilizare

	1
	Ţesătura de bază, culoarea conform cod ARCHROMA 548910, conform fişei tehnice nr. 1
	Ţesătură de bază jacheta, pantaloni

	2
	Ţesătura culoare contrast  culoarea maro, conform fișei tehnice nr.1
	Jachetă –platcă umărplatcă piept stâng, glugă(exterior), guler, epolet mânecă, clini laterali;

Pantaloni – aplicaţia cu fermoar de la buzunar, refilet spate.

	3
	Căptușeală RIPSTOP culoarea conform cod ARCHROMA 548910 conform fișei  tehnice nr. 2
	Căptușeală interioară, pungi buzunar jachetă

	4
	Inserţie chimizată neţesută, suport textil PES, impregnat cu granule de adezivare 40 pcte/cm², 

greutate 40-45 g/mp
	Jachetă – fentă, guler, epolet manşete.

Pantaloni: betelie, refilet buzunar spate .

	5
	Pungă buzunar compoziţie:  min 3% BBC+ 97% PES,greutate 95-100 g/mp, legătură diagonal compus (efect dungi,diagonal sau HERINGBONE)
	Pungă buzunare pantaloni

	6
	Nasturi PES/măr. 24
	Pantalon –talie

	7
	Butoni (4 părţi)
	Jacheta – inchidere fentă

Pantalon – epolet terminaţie

	8
	Fermoar şliţ spiral
	Pantalon –închidere şliţ 

	9
	Fermoar injectat (dinţi turnati)- detaşabil
	Jacheta  –inchidere faţă,aplicare gluga.

	10
	Fermoar injectat (dinţi turnaţi)- fix
	Jacheta –buzunare sus si jos, fermoare sub brat, buzunar interior bizet, buzunar interior piept drept.

Pantalon – buzunar spate, slituri laterale terminatie

	11
	Fermoar spiral tip “inversat”( REVERSE)
	Pantalon – buzunar aplicat

	12
	Elastic (lat 4 cm)
	Pantalon- talie

	13
	Snur elastic
	Jacheta –terminaţie, gluga.

	14
	Capse - ocheţi
	Jachetă –trecere snur, gluga

	15
	Blocatori snur (cu 2 gauri)
	Jachetă –trecere snur, gluga

	16
	Banda tip “arici “
	Jacheta – inchidere glugă.

	17
	Aţă de cusut 120 Tkt = 27 Tex (asortată ton în ton la culoarea țesăturii)
	Asamblat, încheiat, tighele ornament, surfilat.

	18
	Etichetă mărime
	Etichetare produse

	19
	Etichetă compoziţie
	Etichetare produse

	20
	Etichetă carton de prezentare produs
	Etichetare costum

	21
	Umeraş jachetă
	Ambalare juchetă

	22
	Umeraş pantaloni ( cu bară cu burete şi elastic PVC  pentru fixare)
	Ambalare pantaloni

	23
	Sac ambalat
	Ambalare costum


Fermoarele utilizate trebuie sǎ fie de bunǎ calitate:
- sǎ asigure funcţionalitatea produsului în timp;

- sǎ reziste la închideri – deschideri repetate;

- sǎ nu se deterioreze pe toatǎ durata de utilizare a produsului.

4.1.3. Fișa tehnică nr. 1 - jachetă și o pereche de pantaloni - ţesătură de bază 

	Nr. crt.
	Caracteristici
	U/M
	Valori admise
	Toleranță

	1
	Compoziție
	%
	95% PA +  5% Elastan
	± 3%

	2
	Greutate
	g/mp
	200-210 g/mp
	± 3%

	3
	Permeabilitate la aer
	l/m²∙s
	25-30
	

	4
	Rezistență la abraziune
	Cicli
	150.000
	± 3%

	5
	Factor de protecție UV
	UPF
	min 40+
	

	6
	Tratament  antiinsecte
	
	antiinsecte
	

	7
	Permeabilitate la vaporii de apǎ (RET)
	m²∙Pa/W
	5-6
	± 3%

	8
	Rezistența culorii:  

– la lumină

 – la spălare


	nota
	4

4
	


	9
	Rezistenţa la rupere
	N
	min 900
	


4.1.4. Fişa tehnică nr. 3 - jachetă și o pereche de pantaloni - căptuşeală

	Nr. crt.
	Caracteristici
	U/M
	Valori admise
	Toleranță

	1
	Compoziție
	%
	100 % PA
	± 3%

	2
	Greutate
	g/mp
	70 – 75
	± 3%

	3
	Permeabilitate la aer
	l/m²/sec.
	20-30
	

	4
	Rezistență la abraziune
	cicli
	100.000
	

	5
	Legătură țesătură
	
	Panza 1:1

RIPSTOP
	


4.1.5. Fişa tehnică nr. 4  - jachetă și o pereche de pantaloni - fermoar fix şi detaşabil

	Nr. crt.
	Caracteristici
	U/M
	Valori admise

	1
	Rezistenţa la rupere lateralǎ
	N
	370

	2
	Numǎr închideri şi deschideri
	cicli
	500

	3
	Rezistenţa la rupere a trǎgǎtorului
	N
	250


4.1.6. Fişa tehnică nr. 5 - Restricții privind substanțele prezente în produsul finit (țesătură de bază triplu strat - jachetă și pantaloni)

	Nr.
	Grupa de substanțe
	u/m
	Valori admise
	Standard

	1.
	Formaldehidă
	ppm
	Max 75
	SR EN ISO 14184-1:2012

	2.
	Coloranți azoici
	Mg/rg
	Max 30
	SR EN ISO 14362-1:2017


4.2.  Confecţionare 
Jacheta este formată din piepti, spate, guler, mâneci, fentă, glugă.

Feţele si spatele  au clini laterali, cu sectionare verticală tighelită cu un tighel la 0,6 cm.

Buzunarele de la partea de jos, formate în cusatura de îmbinare a clinilor sunt prevazute cu fermoare cu deschidere 18 cm şi au tighelită forma buzunarului la laţimea de 3 cm; se execută cheiţe la terminaţia  

buzunarelor.

Buzunarul vertical de la pieptul stang are fermoar decupat,cu lungimea 17-17,5 cm,tighelit dupa contur la 0,1 cm.

Fenta de la pieptul stang este lată 6 cm şi se tigheleşte după contur cu un tighel la 0.6 cm.

La cusăturile interioare de la subrat,jacheta are fermoare cu deschidere 25-25,5 cm, aplicate cu 2 refileti (latime refilet 1 cm). La pieptul stang, pe bizetul interior se executa un buzunar vertical cu fermoar decupat lungime 15,5 cm.

Buzunarul interior de la pieptul drept (orizontal) are fermoar decupat, lungime 15,5 cm.

Mânecile au secţionare la nivelul liniei cotului, tighelita la 0,6 cm; partea de sus a mânecilor este formată din câte 2 bucăti, cu reperele unite şi tighelite la 0,1-0,2 cm.

Terminaţia mănecii are tiv indoit si tighelit la 0,6 cm de cant şi  la terminaţie se aplica un epolet lat 4 cm, tighelit după contur la 0,1 cm; capătul liber al acestuia este fixat cu doi butoni pt reglarea închiderii.

Teminaţia jachetei are tiv îndoit şi tighelit la 2.5 cm şi are fixat în rezerva tivului şnur elastic trecut prin capse – ocheţi şi blocatori pentru reglare .

Gulerul este drept, înalt 9,5 cm si are in fata aplicate 2 repere din tesatura de baza(conform schiţă); acestea sunt fixate în faţa la fermoar şi libere spre laterale pt a  se introduce sub ele capetele de la glugă.

Pe interior, acestea se fixează între ele cu banda tip”arici”.

Gulerul are la spate o făşie lată 3 cm pe care se aplică fermoarul detaşabil (lungime 28-30 cm) pt a se fixa gluga.

Gluga este formată din mai multe repere conform schitei şi este dublată cu ţesătură dublustrat.Reperele de la glugă (mijloc spate, laterale, contur fata glugă) sunt imbinate între ele şi tighelite cu un tighel la 0,6 cm.

Gluga are introdus în partea din fata, prin capse – ocheti, snur elastic si blocatori pt reglarea închiderii.

La interior - jacheta este căptuşită cu căptuşeală tip RIPSTOP, iar pe mijloc spate, sub guler se executa un aplac din ţesătura dublustrat (lungime aprox 20 cm), tighelit după contur la 0,1 cm.

Eticheta de mărime se aplică în cusătura gulerului, la mijloc spate, iar eticheta compoziţie pe laterala stânga, în dreptul taliei.

Se executa cheite: la terminaţia buzunarelor laterale, buzunar vertical piept, buzunare interioare cu fermoar.

 Pantalonul  are la faţă, la partea de sus buzunare în cusătura laterală cu deschidere rotunjită conform schiţei, tighelite cu două tighele (0.6 cm între ele).

La nivelul genunchilor are o secţionare care formează “genunchieri” şi la care se execută două pense laterale tighelite pe faţă (lungime 6-7 cm). Marginile  genunchierilor sunt tighelite cu două tighele la 0.6cm între ele.

Secţioanarea de la spatele pantalonului este tighelită cu 2 tighele (0,6 cm intre ele), iar linia secţionării are continuitate pe cusătura laterală cu linia genunchierilor (partea de sus).

Feţele au la partea de sus buzunare aplicate cu forma conform schiţei şi cu pense la partea rotunjită (lungime pensa 3-4 cm,tighelite la 0,1 cm).

Se execută un buzunar cu fermoar conform schiţei, la 2- 2.5 cm de partea de sus a buzunarului, cu deschidere oblică (lungime 15 cm).

Spatele are clini în forma de “V”, cu marginile tighelite cu două tighele (0.5 cm între ele); la spate partea dreaptă, în cusătura clinului se execută un buzunar cu fermoar (deschidere 16 cm) şi refilet lat 2 cm.

Cusaturile laterale (cantul pantalonului) sunt tighelite cu un tighel la 0,1 cm.

Betelia este lată de 4 cm, iar pe părţile laterale, spre spate se aplică elastic pentru ajustare în talie. Are 6 găici lăţime 1 cm  pentru curea executate cu maşina specială de găici şi pe mijloc spate are o gaică lată de 3,5 cm. Găicile sunt coborate 1 cm sub betelie şi sunt fixate cu cheiţe la ambele capete.

Pantalonul se încheie cu şliţ la faţă (tighelit cu tighel ornament la 3 cm), cu inchidere cu nasture si butonieră cu cap rotund  in talie.

 La terminatia pantalonului, şliturile laterale prevăzute cu fermoar au lungime20-21 cm si deschiderea este tighelită la 2,5 cm; la terminatia acestora are o prelungire fixată cu buton pt reglarea deschiderii.Tivul este îndoit şi tighelit la 2.5 cm . Pe interior, pantalonul are bordate cu paspoil (lat 0,5 cm): rezerva interioară a beteliei, rezerva şliţ partea dreaptă, rezervele  şliţurilor  laterale de la terminaţia pantalonului.
Eticheta de mărime se aplică pe rezerva beteliei,  pe laterala stangă, la 3- 4 cm spre faţă.

Se tighelesc cu un tighel: refilet buzunar spate, betelia, tiv terminaţie, buzunar aplicat, cant pantalon.

Se tighelesc cu 2 tighele: deschidere buzunare feţe, clini spate, cusătură tur, genunchieri, sectionare spate, partea de sus (oblica)a buzunarului aplicat.

Se execută cheiţe: deschidere buzunare feţe, terminaţie şliţ, găici.

4.3. Instrucţiuni de spălare şi întreţinere:

 - nu se spală 
[image: image11.png]



- nu se folosesc agenţi înălbire. 
[image: image12.png]



- se calcă până la max 110 grade 
[image: image13.png]



- curăţare chimică profesională   
[image: image14.png]



- nu se usucă prin centrifugare 
[image: image15.png]



5. CĂMAŞĂ CU MÂNECĂ LUNGĂ

5.1. Descriere
Cămaşa respectă linia clasică a produsului, în varianta cu mânecă lungă şi este realizatǎ conform schiţei; mâneca lungă are şliţ pentagon, cu închidere cu manşetă cu nasture şi butonieră.

Cămaşa se încheie în faţă cu nasturi şi butoniere, are un buzunar aplicat la pieptul stâng cu formǎ conform schiţei.

Deschiderea şliţului este fixatǎ cu nasture şi butonierǎ, aceştia fiind de dimensiuni mai mici decât cei de la închiderea piepţilor. Pe cusǎtura lateralǎ, pe interior, se aplicǎ un nasture de rezervǎ.

5.2. Materiale utilizate

Ţesǎtura de baza: 

Compoziție:100% bumbac;

Greutatea :110-120 g/mp;

Ţesǎtura are tratamente tehnice speciale ce permit îmbunǎtǎţirea purtabilitǎţii: 

-tratament easy care, antişifonare (permite cǎlcarea şi întreţinerea uşoarǎ);  

-rezistenţa culorii la spălare, la lumină.

Materiale utilizate:

	Nr. crt.
	Denumire articol
	Utilizare

	1
	Tesatura 100% bumbac culoarea alb, verde  şi carouri,  conform fişă tehnică nr. 1
	Ţesătură de bază cămaşă

	2
	Inserţie chimizată ţesută – suport textil bumbac impregnat cu granule de adezivare de polipropilena, greutate 165-175 g/mp
	Guler (pelerină şi ştei)

	3
	Inserţie chimizată ţesută, suport textil bumbac impregnat cu granule de adezivare de polipropilena, greutate 90-100 g/mp
	Guler , manşetă

	4
	Nasturi PES, marime 18 cu 4 gauri (asortat ton în ton la culoarea ţesăturii)
	Inchidere piepţi şi manşete, nasture de rezervă

	5
	Nasturi PES, marime 16 cu 4 gauri (asortat ton în ton la culoarea ţesăturii)
	Inchidere şlit pentagon  

	6
	Aţă de cusut 120 Tkt = 27 Tex (asortată ton în ton la culoarea ţesăturii)
	Asamblat, încheiat, nasturi, butoniere

	7
	Etichetă mărime
	Etichetare cămaşă

	8
	Etichetă compoziţie
	Etichetare cămaşă

	9
	Etichetă carton de prezentare produs
	Etichetare cămaşă

	10
	Ambalaje specifice camasi (suport spate carton, bentiţă, fluturaş pvc, pungă PP)
	Ambalat cămaşă


5.2.1 Fişa tehnică nr. 1 – cămaşă cu maneca lunga - ţesătura de bază

	Nr. crt.
	Caracteristici
	U/M
	Valori admise
	Toleranţe

	1
	Compoziţie
	 %
	100% BBC
	± 3

	2
	Greutate
	g/mp
	110- 120 
	± 3

	3
	Rezistenţa culorii – la lumină

                               – la spălare
	Nota
	4

4
	

	4
	Tratament antişifonare ( DP rating )
	DP
	Min 3.5 
	


5.2.2. Fişa tehnică nr. 2 - Restricții privind substanțele prezente în produsul finit 

	Nr.
	Grupa de substanțe
	u/m
	Valori admise
	Standard

	1.
	Formaldehidă
	ppm
	Max 75
	SR EN ISO 14184-1:2012

	2.
	Coloranți azoici
	Mg/rg
	Max 30
	SR EN ISO 14362-1:2017


5.3. Confecţionare

Cămaşa se compune din: piepţi, spate, platcă, mâneci şi guler.

Piepţii au în faţa cantul prevăzut cu rezerva îndoită de  2 ori în interior: pieptul stâng (rezerva 3.5 cm ) suprapus peste pieptul drept (rezerva 3 cm).

Pieptul stâng are aplicat un buzunar cu forma conform schiţei şi care are la partea de sus tiv îndoit şi tighelit la 3 cm.

Spatele este dintr-o bucată, prevăzut cu platcă dublată ( faţă şi dos platcă), îmbinată cu cusătură simplă.

Mânecile sunt dintr-o bucată, montate în răscroiala umărului cu maşina încheiat – surfilat cu 5 fire, la fel se execută şi cusăturile laterale. Rezerva de coasere se orientează spre spate, acoperind cusătura tip lanţ.Mănecile au pe linia cotului un şliţ pentagon cu deschidere de 10 – 11 cm, partea liberă fiind fixată la jumătate cu nasture (mărimea 16) şi butonieră.

Manşeta are terminaţie rotunjită având la bază laţimea 7 cm, se încheie cu nasture şi butonieră;  pentru reglarea deschiderii manşetei se mai aplică un nasture. Baza manşetei are 2 tighele la 0.8 - 0.9 cm între ele.

Gulerul este format din pelerină şi ștei croite separat; pelerina gulerului are laţime 4 cm pe mijloc spate şi are dimensiunea de  7.5 cm măsurată pe colţ.  Şteiul are lăţime pe mijloc spate 3 cm.

Terminaţia cămăşii este uşor rotunjită, iar tivul este indoit 0.5- 0.7 cm şi tighelit la 0.1 -0.2 cm.

Se termoculează astfel:

- pelerina gulerului - cu 2 straturi de termoculant conform tabel de materiale: termoculantul mai subţire se aplică pe toată suprafaţa, iar la termoculantul mai gros se croieşte mai mic cu 0.4 cm pe contur pentru a permite îndoirea.

- ştei guler - cu termoculantul mai gros

- manşeta – cu termoculantul mai subţire.

Mâneca scurtă are tiv indoit spre interior şi tighelit la 3 cm.

Cămaşa se încheie în faţă cu nasturi (mărimea 18) şi butoniere drepte cu cheiţe la capete (pieptul stâng are butoniere, iar pieptul drept are nasturi); la ştei se mai exeută o butonieră (partea stângă) şi se aplică un nasture la partea dreaptă care este poziţionat pe direcţia nasturilor de la piept.

Eticheta de mărime se aplică sub guler, la mijloc spate, iar pe rezerva cusăturii laterale, partea stângă se aplică (la 18-20 cm de terminaţie) eticheta de compoziţie şi nasturele de rezervă.

Se tighelesc cu 1 tighel, la 0.5 -0.6 cm de margine: pelerina gulerului, manşeta pe contur (pe partea rotunjită). Se tighelesc la 0.1 -0.2 cm de margine:  buzunare (pe contur, şliţ pentagon, ştei guler)

Cămăşile se ambalează cu ambalaje speciale pentru cămăşi: spate carton pliere, guler şi bentiţa PVC şi se introduc în pungi de PP cu închidere cu clapeta adezivă.

5.4.Instrucţiuni de spălare şi întreţinere:

- temperatura maximă de spalare 40 grade 

      - nu se folosesc agenţi înălbire[image: image17.png]



      - se calcă până la max 120 grade  [image: image18.jpg]



      -curăţare chimică profesională   [image: image19.jpg]



     -  uscare prin centrifugare medie  [image: image20.jpg]



B) Personalul serviciului silvic din aparatul întreprinderii: tehnicienii amenajişti, tehnicienii silvici, cinegeticienii, inspecotul gărzii forestiere şi personalul de la ocoalele silvice: adjunctul şefului de ocol silvic, maiştrii silvici, pădurarii, pădurarii de vînătoare.

1. COSTUM VARĂ

Descriere pentru  costum vară:

Costumul se realizează  din  ţesătură  tip  tercot de culoare  verde,  cu compoziţie 75% BBC +  25%  POLIAMIDĂ.

El este  compus  din;  -  1 bluză  cu mînecă  scurtă,  vestă  + 2 pantaloni  drepţi.

Bluza  se  diferenţiază  coloristic  de  restul  costumului,  avînd  o nuanţă  de  verde  mai deschis.
Confectionare pentru  costum  vară:

Bluza  are  guler cu pelerină  şi ştei,  se  incheie  in  faţă cu fentă  cu nasturi.  Piepţii  au platcă  cu formă cu colţ  şi cîte  un buzunar  aplicat.  Buzunarele  au  formă  cu colţ,  pliu pe mijloc şi  clapă  cu colţ cu inchidere  cu nasture  şi  butoniere.  Spatele  are  platcă şi  fald  pe  mijloc.
Mînecile  sunt  scurte  şi  terminate  cu  tiv indoit pe  faţă  şi  fixat cu un  tighel.

Se  tighelesc  cu  un  tighel:  gulerul,  fenta,  tivul.

Se  tighelesc  cu două  tighele:  clapele  de  buzunar,  buzunarele  aplicate,  platcă  faţă,  platcă  spate.

Vesta  se  incheie  in faţă  cu  fermoar  detaşabil,  are  dublaţi  cu  ţesătură  de bază  piepţii şi  platca la spate.

Piepţii au la partea  de  jos  cîte  un buzunar  aplicat  cu  formă dreaptă,  cu burduf pe părţile  laterale  şi dublat pe toată suprafaţa  cu material fond. Au  clape  aplicate  cu inchidere  cu 2 butoni. La partea de sus clapele au aplicate bentiţă  din piele  -  ca ornament.  Pe aceste  buzunare  are aplicate  cîte  un buzunar  mic, cu formă dreaptă,  cu inchidere  cu clapă  cu bandă  arici. Pieptul drept  are  aplicat  la partea  de sus  un  reper  cu formă  dreaptă,  pe care  se  execută  un buzunar  cu deschidere  cu  fermoar.  La partea  de jos a  reperului  se  aplică  un buzunar  mic, cu pliu pe mijloc şi  burduf  de  jur  imprejur.  Acesta  are  o clapă  cu  inchidere  cu  bandă  arici. Pieptul  stîng  are  la  partea  de  sus  un buzunar  aplicat,  cu  formă  dreaptă,  cu burduf de  jur  imprejur,  are  prevazută  clapă  cu  inchidere

cu bandd  arici. Vesta  are  platcă  la faţă  şi spate,  iar răscroiala  feţei  are  la gît  formă de V. Pe părţile  laterale  are  epoleţi  (bride)  cu formd dreaptă, cu inchidere  cu bandă  arici pentru ajustarea  produsului  pe corp. În  interior,  la pieptul stîng are un buzunar cu refilet  din material  fond cu  inchidere  cu nasture  şi  butonieră.

Se tighelesc  cu  un  tighel:  răscroiala  gîtului,  cant,  tiv, subbraj,  buzunare  aplicate.

Se  tighelesc  cu 2 tighele:  platca  la faţă, la spate,  clapele  buzunarelor,  partea  de  sus  reper  piept  dreapta,  cusăturile  laterale, bridele  de  ajustare.

Are executate  cheiţe  la: deschiderea  buzunarelor,  clape,  bride  laterale.

Pantalonul este  drept, cu un  fald  in  talie, se  incheie cu şliţ  cu  fermoar. La  faţă are buzunare  oblice cu deschidere tighelită.  La spate,  partea  dreaptă  are  un buzunar  cu doi  refileţi cu  inchidere  cu nasture  şi  petliţe.

Betelia  se  incheie  cu nasture  şi butonieră  şi are prevăzute  6 găici pentru  curea.  Are  executate  cheiţe  la: deschiderea buzunarelor  laterale,  şliţ  şi  găici.

2. UNIFORMA DE IARNĂ PENTRU PERSONALUL SILVIC
    Uniforma de iarnă pentru tot personalul silvic se compune din:

2.1. Jachetă și o pereche de pantaloni

2.1.1.Descriere

        Costumul se realizează din ţesǎturǎ tip softshell, triplu strat, impermeabilǎ şi respirabilǎ.

Ţesǎtura triplu strat, cu membranǎ interioarǎ impermeabilǎ este dublatǎ pe spate prin caşerare cu ţesǎturǎ tip polar ce conferǎ un bun control al umezelii, asigurând în acelaşi timp respirabilitate, elasticitate, protecţie la vânt şi o bunǎ izolare termicǎ.


Ţesǎtura de bazǎ triplustrat:

compoziţia: - faţa: 94% PES + 6% Elastan

                              - pelicula

                              - dos: 100% PES

greutate: 340-350 g/mp.

Jacheta și pantalonul se execută din aceeași țesatură de bază.

Linia produsului are un aspect suplu şi în acelaşi timp oferǎ lejeritate în mişcare.

Jacheta are platcǎ la nivelul umerilor, cu tǎietura oblicǎ, tighelitǎ la 0,1 cm, iar platca este realizatǎ din ţesǎturǎ triplustrat de culoare contrast negru.

Se încheie în faţǎ cu fermoar detaşabil, cu deschidere cu 2 cursori, autoblocant în ambele sensuri; acesta este acoperit de fentǎ cu închidere cu butoni. Feţele şi spatele sunt tǎiate vertical, spre cusǎturile laterale, iar aceste repere au marginea tighelitǎ (0,6cm). La partea de jos are 2 buzunare prevǎzute cu închidere cu fermoare, executate în cusǎtura de îmbinare a clinilor, conform schiţei. 

Buzunarele sunt asigurate cu tighel pe contur şi cheiţe la capete. La pieptul stâng are un reper ornament cu formǎ geometricǎ, tighelit dupa contur, la 0,1cm. Pe acest reper se executǎ un buzunar vertical, cu fermoar decupat cu bandă impermeabilă,  tighelit dupǎ contur, cu un tighel (0,1 cm).

Pe interior, la pieptul drept, sub fermoar, se mai aplica o fenta (latime 2,5 cm) care se rasfrange la partea de sus (2-4 cm) şi se fixează  peste fermoarul detaşabil de închidere, pt protecţie şi confort în timpul purtării. 

Mânecile sunt din 2 bucǎţi, cu secţionare tighelitǎ, cu rol ornament, deasupra liniei cotului. La terminaţie au un epolet pentru reglare şi ajustare cu închidere cu butoni.

Jacheta are la subraţ, pe cusǎturile laterale, fermoare pentru ventilare şi aerisire.

La terminaţia feţelor, pe pǎrţile laterale are aplicate repere ornament din ţesǎturǎ triplustrat, de culoare contrast, conform schiţei.

Gluga este detaşabilǎ, realizatǎ din mai multe repere,  conform schiţei; se  fixează cu fermoar detaşabil sub guler, iar  la partea din fata are capetele introduse şi fixate cu banda tip “arici”sub un reper aplicat pe guler, în faţă, conform schiţei. Gluga are introdus pe reperul de mijloc spate un snur elastic, prevăzut cu blocator pt reglare în timpul purtării. 

La interior, jacheta este cǎptuşitǎ cu cǎptuşealǎ matlasatǎ pe un strat subţire de material termoizolant (conform punctelor 4 si 5 tabel materiale); matlasarea se face pe maşina specială de matlasare, cu desen geometric uniform. 

Pe mijlocul spatelui, la partea de sus, se fixeaza un aplac (cu tighel la 0,1 cm) cu lăţimea pe mijloc aproximativ 20 cm.

La interior, pieptul stâng, are executat pe bizet un buzunar vertical cu fermoar decupat (lungime15,5 cm).

La pieptul drept, are pe interior un buzunar aplicat din ţesătură de bază, pe care se executǎ un buzunar orizontal cu fermoar decupat (lungime15,5 cm).

Terminaţia jachetei are pe interior un canal prin care trece un şnur elastic - pentru reglare şi strângere pe corp; acesta este introdus la capete prin capse-ocheţi şi este prevazut cu blocatori pentru reglare.

Se execută din ţesătura cul contrast, cu aceleaşi caracteristici tehnice ca şi ţesătura de baza triplustrat (conform fisa tehnica nr.1): platca de la nivelul umerilor, aplicaţiile laterale de la  terminaţie.

Se execută din ţesatură dublustrat, (mai subţire = faţă + peliculă), din considerente estetice, următoarele repere: interior glugă, dos guler, fâşia aplicare fermoar glugă, epolet mâneci, aplac interior căptuşeală.

Pantalonul are o croialǎ lejerǎ, care sǎ asigure funcţionalitatea produsului în timpul purtǎrii, spatele având la partea de sus clini în forma de  «V», cu marginile reperelor tighelite cu două  tighele.

Buzunarul de la spate, partea dreapta este prevǎzut cu închidere cu fermoar şi refilet lat (2 cm). Pantalonul se închide la faţǎ cu şliţ cu fermoar; pentru a creşte confortul în timpul purtǎrii (lejeritatea mişcǎrilor), croiala este conceputǎ cu genunchieri la faţǎ, cu forma tighelitǎ.

Feţele au la partea de sus buzunare aplicate cu formǎ conform schiţei; buzunarele au o completare (fâşie) pe care se executǎ un buzunar cu fermoar decupat cu bandă impermeabilă. Fermoarele utilizate pentru aceste buzunare au bandă impermeabilă pentru a pastra proprietăţile ţesăturii pe toată suprafaţa produsului.

Buzunarele sunt prevǎzute cu închidere cu fermoar deoarece acestea permit accesul mai uşor în interiorul lor şi conferǎ siguranţǎ închiderii pe toatǎ deschiderea buzunarului, de asemenea se armonizează cu linia sport a produsului.

Spatele pantalonului are o secţionare la partea de sus, sub linia buzunarelor aplicate, cu formǎ conform  schiţei si care are continuitate pe cusatura laterala cu terminatia de sus a genunchierilor; are rol ornament şi accentueazǎ linia sport a pantalonului.

Betelia are elastic pe părţile laterale; are prevăzute 7 găici pentru curea, gaica de la mijloc spate este lată (3,5 cm). 

La terminaţia pantalonului, pe cusǎturile exterioare se executǎ şliţuri cu închidere cu fermoar, pentru a permite fixarea şi îmbrǎcarea mai uşoarǎ peste gheata înaltǎ; la terminatia acestora, sliturile au o prelungire tip epolet, fixata cu buton pentru reglarea deschiderii.

2.1.2. Materiale utilizate

Ţesǎtura de bazǎ (triplustrat):

compoziţia:  faţa: 94% PES + 6% Elastan

peliculǎ

dos: 100% PES   

         greutate: 340-350 g/mp.

Ţesătura culoare contrast (triplustrat) - aceiaşi parametrii tehnici ca şi ţesătura de bază;

Ţesătura dublustrat (mai subtire) -pt repere conform descriere şi tabel materiale

compozitie: -faţa: 94% PES + 6% Elastan + peliculă

greutate: 155-165 g/mp

Proprietǎţi tehnice minime pt îmbunătăţirea purtabilităţii:

rezistenta la presiune hidrostatica: 10.000 mm col H2O 

permeabilitate la aer: maxim 5 l/mm/s

rezistenţa la purtare (rezistenţa la abraziune): 110.000 cicli

Materiale utilizate:

	Nr. crt.
	Denumire articol
	Utilizare

	1
	Ţesătura de bază triplu strat, culoarea conform cod ARCHROMA 548910, conform fişei tehnice nr. 1
	Ţesătură de bază jacheta, pantaloni

	2
	Ţesătura culoare contrast  culoarea negru, conform fișei tehnice nr.1
	Jachetă –platcă umăr, dos fentă, aplicatii laterale terminatie.

	3
	Ţesătura dublu strat culoarea conform cod ARCHROMA 548910,  conform fișei tehnice nr. 2
	Jacheta – dos glugă, dos guler, fâşie fermoar glugă, epolet manşete.

	4
	Căptuşeală culoarea conform cod ARCHROMA 548910, conform fișei  tehnice nr. 3
	Căptuşeală interioară, pungi buz. jachetă

	5
	Inserţie chimizată neţesută, suport textil PES, impregnat cu granule de adezivare 40 pcte/cm², 

greutate 40-45 g/mp
	Jachetă – fentă, guler, epolet manşete.

Pantaloni: betelie, refilet buzunar spate .

	6
	Material termoizolant neţesut, grosime 5 mm, greutate 50 g/ mp
	Jachetă – dublură căptuşeală interioară

	7
	Pungă buzunar compoziţie:  min 3% BBC+ 97% PES,greutate 95-100 g/mp, legătură diagonal compus (efect dungi,diagonal sau HERINGBONE)
	Pungă buzunare pantaloni

	8
	Nasturi PES/măr. 24
	Pantalon –talie

	9
	Butoni (4 părţi)
	Jacheta – inchidere fentă

Pantalon – epolet terminaţie

	10
	Fermoar şliţ spiral
	Pantalon –închidere şliţ 

	11
	Fermoar injectat (dinţi turnati)- detaşabil
	Jacheta  –inchidere faţă,aplicare gluga.

	12
	Fermoar injectat (dinţi turnaţi)- fix
	Jacheta –buzunare sus si jos, fermoare sub brat, buzunar interior bizet, buzunar interior piept drept.

Pantalon – buzunar spate, slituri laterale terminatie

	13
	Fermoar spiral tip “inversat”( REVERSE)
	Pantalon – buzunar aplicat

	14
	Elastic (lat 4 cm)
	Pantalon- talie

	15
	Snur elastic
	Jacheta –terminaţie, gluga.

	16
	Capse - ocheţi
	Jachetă –trecere snur, gluga

	17
	Blocatori snur (cu 2 gauri)
	Jachetă –trecere snur, gluga

	18
	Banda tip “arici “
	Jacheta – inchidere glugă.

	19
	Aţă de cusut 120 Tkt = 27 Tex (asortată ton în ton la culoarea țesăturii)
	Asamblat, încheiat, tighele ornament, surfilat.

	20
	Etichetă mărime
	Etichetare produse

	21
	Etichetă compoziţie
	Etichetare produse

	22
	Etichetă carton de prezentare produs
	Etichetare costum

	23
	Umeraş jachetă
	Ambalare juchetă

	24
	Umeraş pantaloni ( cu bară cu burete şi elastic PVC  pentru fixare)
	Ambalare pantaloni

	25
	Sac ambalat
	Ambalare costum

	
	
	

	
	
	


Fermoarele utilizate trebuie sǎ fie de bunǎ calitate:
- sǎ asigure funcţionalitatea produsului în timp;

- sǎ reziste la închideri – deschideri repetate;

- sǎ nu se deterioreze pe toatǎ durata de utilizare a produsului.

2.1.3. Fișa tehnică nr. 1 - jachetă și o pereche de pantaloni - ţesătură de bază (triplu strat)  şi  ţesătură culoare contrast (triplu strat )

	Nr. crt.
	Caracteristici
	U/M
	Valori admise
	Toleranță

	1
	Greutate
	g/mp
	340-350
	± 3%

	2
	Compoziţie
	%
	Ţesǎturǎ triplu strat:

- faţa 94% PES + 6% Elastan 

- peliculă 

- dos 100% PES
	± 3%

	3
	Rezistenţă la presiune hidrostatică
	mm col H2O


	 15.000
	

	4
	Permeabilitatea la aer
	l/mm/s
	Max 3
	

	5
	Rezistenţa la abraziune
	cicli (minim)


	110.000
	Presiunea testului: 9kPa;    

	6
	Rezistenţa culorii la curăţare uscată
	nota
	4
	

	7
	Rezistenţa culorii la lumină artificială
	nota
	4
	


2.1.4. Fișa tehnica nr. 2 - jachetă și o pereche de pantaloni - ţesătură dublu strat

	Nr. crt.
	Caracteristici
	U/M
	Valori admise
	Toleranță

	1
	Greutate
	g/mp
	155-165
	± 3%

	2
	Compoziţie
	%
	Ţesǎturǎ dublu strat:

- faţa 94% PES + 6% Elastan 

- peliculă 
	± 3%

	3
	Rezistenţă la presiune hidrostatică
	mm colH2O
	 Minim 10.000
	

	4
	Permeabilitatea la aer
	l/mm/s
	Max 5
	

	5
	Rezistenţa la abraziune
	cicli

(minim)
	110.000
	Presiunea testului: 9kPa;    

	6
	Rezistenţa culorii la curăţare uscată
	nota
	4
	

	7
	Rezistenţa culorii la lumină artificială
	nota
	4
	


2.1.5. Fişa tehnică nr. 3 - jachetă și o pereche de pantaloni - căptuşeală

	Nr. crt.
	Caracteristici
	U/M
	Valori admise
	Toleranță

	1
	Compoziţie
	%
	48% acetat + 52% vâscoză
	± 3%

	2
	Greutate
	g/mp
	75-80 
	± 3%

	3
	Legătura de bază
	
	Diagonal  /twill(2:1)
	


2.1.6. Fişa tehnică nr. 4  - jachetă și o pereche de pantaloni - fermoar fix şi detaşabil

	Nr. crt.
	Caracteristici
	U/M
	Valori admise

	1
	Rezistenţa la rupere lateralǎ
	N
	370

	2
	Numǎr închideri şi deschideri
	cicli
	500

	3
	Rezistenţa la rupere a trǎgǎtorului
	N
	250


2.1.7. Fişa tehnică nr. 5 - Restricții privind substanțele prezente în produsul finit (țesătură de bază triplu strat - jachetă și pantaloni)

	Nr.
	Grupa de substanțe
	u/m
	Valori admise
	Standard

	1.
	Formaldehidă
	ppm
	Max 75
	SR EN ISO 14184-1:2012

	2.
	Coloranți azoici
	Mg/rg
	Max 30
	SR EN ISO 14362-1:2017


2.2.  Confecţionare 
Jacheta este formată din piepti, spate, guler, mâneci, fentă, glugă.

Feţele si spatele  au clini laterali, cu sectionare verticală tighelită cu un tighel la 0,6 cm.

Buzunarele de la partea de jos, formate în cusatura de îmbinare a clinilor sunt prevazute cu fermoare cu deschidere 18 cm şi au tighelită forma buzunarului la laţimea de 3 cm; se execută cheiţe la terminaţia  

buzunarelor.

Buzunarul vertical de la pieptul stang are fermoar decupat,cu lungimea 17-17,5 cm,tighelit dupa contur la 0,1 cm.

Fenta de la pieptul stang este lată 6 cm şi se tigheleşte după contur cu un tighel la 0.6 cm.

La cusăturile interioare de la subrat,jacheta are fermoare cu deschidere 25-25,5 cm, aplicate cu 2 refileti (latime refilet 1 cm). La pieptul stang, pe bizetul interior se executa un buzunar vertical cu fermoar decupat lungime 15,5 cm.

Buzunarul interior de la pieptul drept (orizontal) are fermoar decupat, lungime 15,5 cm.

Mânecile au secţionare la nivelul liniei cotului, tighelita la 0,6 cm; partea de sus a mânecilor este formată din câte 2 bucăti, cu reperele unite şi tighelite la 0,1-0,2 cm.

Terminaţia mănecii are tiv indoit si tighelit la 0,6 cm de cant şi  la terminaţie se aplica un epolet lat 4 cm, tighelit după contur la 0,1 cm; capătul liber al acestuia este fixat cu doi butoni pt reglarea închiderii.

Teminaţia jachetei are tiv îndoit şi tighelit la 2.5 cm şi are fixat în rezerva tivului şnur elastic trecut prin capse – ocheţi şi blocatori pentru reglare .

Gulerul este drept, înalt 9,5 cm si are in fata aplicate 2 repere din tesatura de baza(conform schiţă); acestea sunt fixate în faţa la fermoar şi libere spre laterale pt a  se introduce sub ele capetele de la glugă.

Pe interior, acestea se fixează între ele cu banda tip”arici”.

Gulerul are la spate o făşie lată 3 cm pe care se aplică fermoarul detaşabil (lungime 28-30 cm) pt a se fixa gluga.

Gluga este formată din mai multe repere conform schitei şi este dublată cu ţesătură dublustrat.Reperele de la glugă (mijloc spate, laterale, contur fata glugă) sunt imbinate între ele şi tighelite cu un tighel la 0,6 cm.

Gluga are introdus în partea din fata, prin capse – ocheti, snur elastic si blocatori pt reglarea închiderii.

La interior - jacheta este căptuşită cu căptuşeală matlasata, iar pe mijloc spate, sub guler se executa un aplac din ţesătura dublustrat (lungime aprox 20 cm), tighelit după contur la 0,1 cm.

Eticheta de mărime se aplică în cusătura gulerului, la mijloc spate, iar eticheta compoziţie pe laterala stânga, în dreptul taliei.

Se executa cheite: la terminaţia buzunarelor laterale, buzunar vertical piept, buzunare interioare cu fermoar.

 Pantalonul  are la faţă, la partea de sus buzunare în cusătura laterală cu deschidere rotunjită conform schiţei, tighelite cu două tighele (0.6 cm între ele).

La nivelul genunchilor are o secţionare care formează “genunchieri” şi la care se execută două pense laterale tighelite pe faţă (lungime 6-7 cm). Marginile  genunchierilor sunt tighelite cu două tighele la 0.6cm între ele.

Secţioanarea de la spatele pantalonului este tighelită cu 2 tighele (0,6 cm intre ele), iar linia secţionării are continuitate pe cusătura laterală cu linia genunchierilor (partea de sus).

Feţele au la partea de sus buzunare aplicate cu forma conform schiţei şi cu pense la partea rotunjită (lungime pensa 3-4 cm,tighelite la 0,1 cm).

Se execută un buzunar cu fermoar conform schiţei, la 2- 2.5 cm de partea de sus a buzunarului, cu deschidere oblică (lungime 15 cm).

Spatele are clini în forma de “V”, cu marginile tighelite cu două tighele (0.5 cm între ele); la spate partea dreaptă, în cusătura clinului se execută un buzunar cu fermoar (deschidere 16 cm) şi refilet lat 2 cm.

Cusaturile laterale (cantul pantalonului) sunt tighelite cu un tighel la 0,1 cm.

Betelia este lată de 4 cm, iar pe părţile laterale, spre spate se aplică elastic pentru ajustare în talie. Are 6 găici lăţime 1 cm  pentru curea executate cu maşina specială de găici şi pe mijloc spate are o gaică lată de 3,5 cm. Găicile sunt coborate 1 cm sub betelie şi sunt fixate cu cheiţe la ambele capete.

Pantalonul se încheie cu şliţ la faţă (tighelit cu tighel ornament la 3 cm), cu inchidere cu nasture si butonieră cu cap rotund  in talie.

 La terminatia pantalonului, şliturile laterale prevăzute cu fermoar au lungime20-21 cm si deschiderea este tighelită la 2,5 cm; la terminatia acestora are o prelungire fixată cu buton pt reglarea deschiderii.Tivul este îndoit şi tighelit la 2.5 cm . Pe interior, pantalonul are bordate cu paspoil (lat 0,5 cm): rezerva interioară a beteliei, rezerva şliţ partea dreaptă, rezervele  şliţurilor  laterale de la terminaţia pantalonului.
Eticheta de mărime se aplică pe rezerva beteliei,  pe laterala stangă, la 3- 4 cm spre faţă.

Se tighelesc cu un tighel: refilet buzunar spate, betelia, tiv terminaţie, buzunar aplicat, cant pantalon.

Se tighelesc cu 2 tighele: deschidere buzunare feţe, clini spate, cusătură tur, genunchieri, sectionare spate, partea de sus (oblica)a buzunarului aplicat.

Se execută cheiţe: deschidere buzunare feţe, terminaţie şliţ, găici.

2.3. Instrucţiuni de spălare şi întreţinere:

 - nu se spală 
[image: image21.png]



- nu se folosesc agenţi înălbire. 
[image: image22.png]



- se calcă până la max 110 grade 
[image: image23.png]



- curăţare chimică profesională   
[image: image24.png]



- nu se usucă prin centrifugare 
[image: image25.png]



3. UNIFORMA DE PRIMĂVARĂ-TOAMNĂ PENTRU PERSONALUL SILVIC
    Uniforma de primăvară-toamnă pentru personalul silvic se compune din:

3.1. Jachetă și o pereche de pantaloni

3.1.1. Descriere

        Costumul se realizează din se realizează din țesătură care are caracteristici tehnice adecvate sezonului și destinației pentru care este folosită: 

               - protecție împotriva radiațiilor ultraviolete (factor de protecție cu o valoare cât mai mare UV 50+); 

               - protecție eficientă și de durată împotriva insectelor,

               - permeabilitate la aer,

               - permeabilitate la vaporii de apă.

Jacheta și pantalonul se execută din aceeași țesatură de bază.

Linia produsului are un aspect suplu şi în acelaşi timp oferǎ lejeritate în mişcare.

Jacheta are platcǎ la nivelul umerilor, cu tǎietura oblicǎ, tighelitǎ la 0,1 cm, iar platca este realizatǎ din ţesǎturǎ de culoare contrast culoarea maro.

Se încheie în faţǎ cu fermoar detaşabil, cu deschidere cu 2 cursori, autoblocant în ambele sensuri; acesta este acoperit de fentǎ cu închidere cu butoni. Feţele şi spatele sunt tǎiate vertical, spre cusǎturile laterale, iar aceste repere au marginea tighelitǎ (0,6cm). La partea de jos are 2 buzunare prevǎzute cu închidere cu fermoare, executate în cusǎtura de îmbinare a clinilor, conform schiţei. 

Buzunarele sunt asigurate cu tighel pe contur şi cheiţe la capete. La pieptul stâng are un reper ornament cu formǎ geometricǎ, tighelit dupa contur, la 0,1cm. Pe acest reper se executǎ un buzunar vertical, cu fermoar decupat cu bandă impermeabilă,  tighelit dupǎ contur, cu un tighel (0,1 cm).

Pe interior, la pieptul drept, sub fermoar, se mai aplica o fenta (latime 2,5 cm) care se rasfrange la partea de sus (2-4 cm) şi se fixează  peste fermoarul detaşabil de închidere, pt protecţie şi confort în timpul purtării. 

Mânecile sunt din 2 bucǎţi, cu secţionare tighelitǎ, cu rol ornament, deasupra liniei cotului. La terminaţie au un epolet pentru reglare şi ajustare cu închidere cu butoni.

Jacheta are la subraţ, pe cusǎturile laterale, fermoare pentru ventilare şi aerisire.

La terminaţia feţelor, pe pǎrţile laterale are aplicate repere ornament din ţesǎturǎ, de culoare maro, conform schiţei.

Gluga este detaşabilǎ, realizatǎ din mai multe repere,  conform schiţei; se  fixează cu fermoar detaşabil sub guler, iar  la partea din fata are capetele introduse şi fixate cu banda tip “arici”sub un reper aplicat pe guler, în faţă, conform schiţei. Gluga are introdus pe reperul de mijloc spate un snur elastic, prevăzut cu blocator pt reglare în timpul purtării. 

La interior, jacheta este cǎptuşitǎ cu cǎptuşealǎ rezistentă tip „ripstop”.
Pe mijlocul spatelui, la partea de sus, se fixeaza un aplac (cu tighel la 0,1 cm) cu lăţimea pe mijloc aproximativ 20 cm.

La interior, pieptul stâng, are executat pe bizet un buzunar vertical cu fermoar decupat (lungime15,5 cm).

La pieptul drept, are pe interior un buzunar aplicat din ţesătură de bază, pe care se executǎ un buzunar orizontal cu fermoar decupat (lungime15,5 cm).

Terminaţia jachetei are pe interior un canal prin care trece un şnur elastic - pentru reglare şi strângere pe corp; acesta este introdus la capete prin capse-ocheţi şi este prevazut cu blocatori pentru reglare.

Se execută din ţesătură contrast culoarea maro, cu aceleaşi caracteristici tehnice ca şi ţesătura de bază: gluga (partea exterioară), gulerul, platca umeri, platcă piept stâng, clini laterali, epolet mânecă, aplicaţii „ornament” de la terminaţie jachetă.
Pantalonul are o croialǎ lejerǎ, care sǎ asigure funcţionalitatea produsului în timpul purtǎrii, spatele având la partea de sus clini în forma de  «V», cu marginile reperelor tighelite cu două  tighele.

Buzunarul de la spate, partea dreapta este prevǎzut cu închidere cu fermoar şi refilet lat (2 cm). Pantalonul se închide la faţǎ cu şliţ cu fermoar; pentru a creşte confortul în timpul purtǎrii (lejeritatea mişcǎrilor), croiala este conceputǎ cu genunchieri la faţǎ, cu forma tighelitǎ.

Feţele au la partea de sus buzunare aplicate cu formǎ conform schiţei; buzunarele au o completare (fâşie) pe care se executǎ un buzunar cu fermoar decupat. 

Buzunarele sunt prevǎzute cu închidere cu fermoar deoarece acestea permit accesul mai uşor în interiorul lor şi conferǎ siguranţǎ închiderii pe toatǎ deschiderea buzunarului, de asemenea se armonizează cu linia sport a produsului.

Spatele pantalonului are o secţionare la partea de sus, sub linia buzunarelor aplicate, cu formǎ conform  schiţei si care are continuitate pe cusatura laterala cu terminatia de sus a genunchierilor; are rol ornament şi accentueazǎ linia sport a pantalonului.

Betelia are elastic pe părţile laterale; are prevăzute 7 găici pentru curea, gaica de la mijloc spate este lată (3,5 cm). 

La terminaţia pantalonului, pe cusǎturile exterioare se executǎ şliţuri cu închidere cu fermoar, pentru a permite fixarea şi îmbrǎcarea mai uşoarǎ peste gheata înaltǎ; la terminatia acestora, sliturile au o prelungire tip epolet, fixata cu buton pentru reglarea deschiderii.
Se execută din ţesătură contrast de culoare maro: aplicaţia cu fermoar de la buzunar (conform schiţă), refilet buzunar spate.

3.1.2. Materiale utilizate

Ţesǎtura de bazǎ:

 - compoziție: 95% PA + 5 % Elastan

- greutate: 200 - 210 g/mp

Țesătura are tratamente tehnice speciale ce permit îmbunătățirea purtabilității conform fișei tehnice nr. 1.

Ţesătura culoare contrast - aceiaşi parametrii tehnici ca şi ţesătura de bază, culoarea maro.
Materiale utilizate:

	Nr. crt.
	Denumire articol
	Utilizare

	1
	Ţesătura de bază, culoarea conform cod ARCHROMA 548910, conform fişei tehnice nr. 1
	Ţesătură de bază jacheta, pantaloni

	2
	Ţesătura culoare contrast  culoarea maro, conform fișei tehnice nr.1
	Jachetă –platcă umărplatcă piept stâng, glugă(exterior), guler, epolet mânecă, clini laterali;

Pantaloni – aplicaţia cu fermoar de la buzunar, refilet spate.

	3
	Căptușeală RIPSTOP culoarea conform cod ARCHROMA 548910 conform fișei  tehnice nr. 2
	Căptușeală interioară, pungi buzunar jachetă

	4
	Inserţie chimizată neţesută, suport textil PES, impregnat cu granule de adezivare 40 pcte/cm², 

greutate 40-45 g/mp
	Jachetă – fentă, guler, epolet manşete.

Pantaloni: betelie, refilet buzunar spate .

	5
	Pungă buzunar compoziţie:  min 3% BBC+ 97% PES,greutate 95-100 g/mp, legătură diagonal compus (efect dungi,diagonal sau HERINGBONE)
	Pungă buzunare pantaloni

	6
	Nasturi PES/măr. 24
	Pantalon –talie

	7
	Butoni (4 părţi)
	Jacheta – inchidere fentă

Pantalon – epolet terminaţie

	8
	Fermoar şliţ spiral
	Pantalon –închidere şliţ 

	9
	Fermoar injectat (dinţi turnati)- detaşabil
	Jacheta  –inchidere faţă,aplicare gluga.

	10
	Fermoar injectat (dinţi turnaţi)- fix
	Jacheta –buzunare sus si jos, fermoare sub brat, buzunar interior bizet, buzunar interior piept drept.

Pantalon – buzunar spate, slituri laterale terminatie

	11
	Fermoar spiral tip “inversat”( REVERSE)
	Pantalon – buzunar aplicat

	12
	Elastic (lat 4 cm)
	Pantalon- talie

	13
	Snur elastic
	Jacheta –terminaţie, gluga.

	14
	Capse - ocheţi
	Jachetă –trecere snur, gluga

	15
	Blocatori snur (cu 2 gauri)
	Jachetă –trecere snur, gluga

	16
	Banda tip “arici “
	Jacheta – inchidere glugă.

	17
	Aţă de cusut 120 Tkt = 27 Tex (asortată ton în ton la culoarea țesăturii)
	Asamblat, încheiat, tighele ornament, surfilat.

	18
	Etichetă mărime
	Etichetare produse

	19
	Etichetă compoziţie
	Etichetare produse

	20
	Etichetă carton de prezentare produs
	Etichetare costum

	21
	Umeraş jachetă
	Ambalare juchetă

	22
	Umeraş pantaloni ( cu bară cu burete şi elastic PVC  pentru fixare)
	Ambalare pantaloni

	23
	Sac ambalat
	Ambalare costum


Fermoarele utilizate trebuie sǎ fie de bunǎ calitate:
- sǎ asigure funcţionalitatea produsului în timp;

- sǎ reziste la închideri – deschideri repetate;

- sǎ nu se deterioreze pe toatǎ durata de utilizare a produsului.

3.1.3. Fișa tehnică nr. 1 - jachetă și o pereche de pantaloni - ţesătură de bază 

	Nr. crt.
	Caracteristici
	U/M
	Valori admise
	Toleranță

	1
	Compoziție
	%
	95% PA +  5% Elastan
	± 3%

	2
	Greutate
	g/mp
	200-210 g/mp
	± 3%

	3
	Permeabilitate la aer
	l/m²∙s
	25-30
	

	4
	Rezistență la abraziune
	Cicli
	150.000
	± 3%

	5
	Factor de protecție UV
	UPF
	min 40+
	

	6
	Tratament  antiinsecte
	
	antiinsecte
	

	7
	Permeabilitate la vaporii de apǎ (RET)
	m²∙Pa/W
	5-6
	± 3%

	8
	Rezistența culorii:  

– la lumină

 – la spălare


	nota
	4

4
	

	9
	Rezistenţa la rupere
	N
	min 900
	


3.1.4. Fişa tehnică nr. 3 - jachetă și o pereche de pantaloni - căptuşeală

	Nr. crt.
	Caracteristici
	U/M
	Valori admise
	Toleranță

	1
	Compoziție
	%
	100 % PA
	± 3%

	2
	Greutate
	g/mp
	70 – 75
	± 3%

	3
	Permeabilitate la aer
	l/m²/sec.
	20-30
	

	4
	Rezistență la abraziune
	cicli
	100.000
	

	5
	Legătură țesătură
	
	Panza 1:1

RIPSTOP
	


3.1.5. Fişa tehnică nr. 4  - jachetă și o pereche de pantaloni - fermoar fix şi detaşabil

	Nr. crt.
	Caracteristici
	U/M
	Valori admise

	1
	Rezistenţa la rupere lateralǎ
	N
	370

	2
	Numǎr închideri şi deschideri
	cicli
	500

	3
	Rezistenţa la rupere a trǎgǎtorului
	N
	250


3.1.6. Fişa tehnică nr. 5 - Restricții privind substanțele prezente în produsul finit (țesătură de bază triplu strat - jachetă și pantaloni)

	Nr.
	Grupa de substanțe
	u/m
	Valori admise
	Standard

	1.
	Formaldehidă
	ppm
	Max 75
	SR EN ISO 14184-1:2012

	2.
	Coloranți azoici
	Mg/rg
	Max 30
	SR EN ISO 14362-1:2017


3.2.  Confecţionare 
Jacheta este formată din piepti, spate, guler, mâneci, fentă, glugă.

Feţele si spatele  au clini laterali, cu sectionare verticală tighelită cu un tighel la 0,6 cm.

Buzunarele de la partea de jos, formate în cusatura de îmbinare a clinilor sunt prevazute cu fermoare cu deschidere 18 cm şi au tighelită forma buzunarului la laţimea de 3 cm; se execută cheiţe la terminaţia  

buzunarelor.

Buzunarul vertical de la pieptul stang are fermoar decupat,cu lungimea 17-17,5 cm,tighelit dupa contur la 0,1 cm.

Fenta de la pieptul stang este lată 6 cm şi se tigheleşte după contur cu un tighel la 0.6 cm.

La cusăturile interioare de la subrat,jacheta are fermoare cu deschidere 25-25,5 cm, aplicate cu 2 refileti (latime refilet 1 cm). La pieptul stang, pe bizetul interior se executa un buzunar vertical cu fermoar decupat lungime 15,5 cm.

Buzunarul interior de la pieptul drept (orizontal) are fermoar decupat, lungime 15,5 cm.

Mânecile au secţionare la nivelul liniei cotului, tighelita la 0,6 cm; partea de sus a mânecilor este formată din câte 2 bucăti, cu reperele unite şi tighelite la 0,1-0,2 cm.

Terminaţia mănecii are tiv indoit si tighelit la 0,6 cm de cant şi  la terminaţie se aplica un epolet lat 4 cm, tighelit după contur la 0,1 cm; capătul liber al acestuia este fixat cu doi butoni pt reglarea închiderii.

Teminaţia jachetei are tiv îndoit şi tighelit la 2.5 cm şi are fixat în rezerva tivului şnur elastic trecut prin capse – ocheţi şi blocatori pentru reglare .

Gulerul este drept, înalt 9,5 cm si are in fata aplicate 2 repere din tesatura de baza(conform schiţă); acestea sunt fixate în faţa la fermoar şi libere spre laterale pt a  se introduce sub ele capetele de la glugă.

Pe interior, acestea se fixează între ele cu banda tip”arici”.

Gulerul are la spate o făşie lată 3 cm pe care se aplică fermoarul detaşabil (lungime 28-30 cm) pt a se fixa gluga.

Gluga este formată din mai multe repere conform schitei şi este dublată cu ţesătură dublustrat.Reperele de la glugă (mijloc spate, laterale, contur fata glugă) sunt imbinate între ele şi tighelite cu un tighel la 0,6 cm.

Gluga are introdus în partea din fata, prin capse – ocheti, snur elastic si blocatori pt reglarea închiderii.

La interior - jacheta este căptuşită cu căptuşeală tip RIPSTOP, iar pe mijloc spate, sub guler se executa un aplac din ţesătura dublustrat (lungime aprox 20 cm), tighelit după contur la 0,1 cm.

Eticheta de mărime se aplică în cusătura gulerului, la mijloc spate, iar eticheta compoziţie pe laterala stânga, în dreptul taliei.

Se executa cheite: la terminaţia buzunarelor laterale, buzunar vertical piept, buzunare interioare cu fermoar.

 Pantalonul  are la faţă, la partea de sus buzunare în cusătura laterală cu deschidere rotunjită conform schiţei, tighelite cu două tighele (0.6 cm între ele).

La nivelul genunchilor are o secţionare care formează “genunchieri” şi la care se execută două pense laterale tighelite pe faţă (lungime 6-7 cm). Marginile  genunchierilor sunt tighelite cu două tighele la 0.6cm între ele.

Secţioanarea de la spatele pantalonului este tighelită cu 2 tighele (0,6 cm intre ele), iar linia secţionării are continuitate pe cusătura laterală cu linia genunchierilor (partea de sus).

Feţele au la partea de sus buzunare aplicate cu forma conform schiţei şi cu pense la partea rotunjită (lungime pensa 3-4 cm,tighelite la 0,1 cm).

Se execută un buzunar cu fermoar conform schiţei, la 2- 2.5 cm de partea de sus a buzunarului, cu deschidere oblică (lungime 15 cm).

Spatele are clini în forma de “V”, cu marginile tighelite cu două tighele (0.5 cm între ele); la spate partea dreaptă, în cusătura clinului se execută un buzunar cu fermoar (deschidere 16 cm) şi refilet lat 2 cm.

Cusaturile laterale (cantul pantalonului) sunt tighelite cu un tighel la 0,1 cm.

Betelia este lată de 4 cm, iar pe părţile laterale, spre spate se aplică elastic pentru ajustare în talie. Are 6 găici lăţime 1 cm  pentru curea executate cu maşina specială de găici şi pe mijloc spate are o gaică lată de 3,5 cm. Găicile sunt coborate 1 cm sub betelie şi sunt fixate cu cheiţe la ambele capete.

Pantalonul se încheie cu şliţ la faţă (tighelit cu tighel ornament la 3 cm), cu inchidere cu nasture si butonieră cu cap rotund  in talie.

 La terminatia pantalonului, şliturile laterale prevăzute cu fermoar au lungime20-21 cm si deschiderea este tighelită la 2,5 cm; la terminatia acestora are o prelungire fixată cu buton pt reglarea deschiderii.Tivul este îndoit şi tighelit la 2.5 cm . Pe interior, pantalonul are bordate cu paspoil (lat 0,5 cm): rezerva interioară a beteliei, rezerva şliţ partea dreaptă, rezervele  şliţurilor  laterale de la terminaţia pantalonului.
Eticheta de mărime se aplică pe rezerva beteliei,  pe laterala stangă, la 3- 4 cm spre faţă.

Se tighelesc cu un tighel: refilet buzunar spate, betelia, tiv terminaţie, buzunar aplicat, cant pantalon.

Se tighelesc cu 2 tighele: deschidere buzunare feţe, clini spate, cusătură tur, genunchieri, sectionare spate, partea de sus (oblica)a buzunarului aplicat.

Se execută cheiţe: deschidere buzunare feţe, terminaţie şliţ, găici.

3.3. Instrucţiuni de spălare şi întreţinere:

 - nu se spală 
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- nu se folosesc agenţi înălbire. 
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- se calcă până la max 110 grade 
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- curăţare chimică profesională   
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- nu se usucă prin centrifugare 
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4. CĂMAŞĂ CU MÂNECĂ LUNGĂ

4.1. Descriere
Cămaşa respectă linia clasică a produsului, în varianta cu mânecă lungă şi este realizatǎ conform schiţei; mâneca lungă are şliţ pentagon, cu închidere cu manşetă cu nasture şi butonieră.

Cămaşa se încheie în faţă cu nasturi şi butoniere, are un buzunar aplicat la pieptul stâng cu formǎ conform schiţei.

Deschiderea şliţului este fixatǎ cu nasture şi butonierǎ, aceştia fiind de dimensiuni mai mici decât cei de la închiderea piepţilor. Pe cusǎtura lateralǎ, pe interior, se aplicǎ un nasture de rezervǎ.

4.2. Materiale utilizate

Ţesǎtura de baza: 

Compoziție:100% bumbac;

Greutatea :110-120 g/mp;

Ţesǎtura are tratamente tehnice speciale ce permit îmbunǎtǎţirea purtabilitǎţii: 

-tratament easy care, antişifonare (permite cǎlcarea şi întreţinerea uşoarǎ);  

-rezistenţa culorii la spălare, la lumină.

Materiale utilizate:

	Nr. crt.
	Denumire articol
	Utilizare

	1
	Tesatura 100% bumbac culoarea alb, verde  şi carouri,  conform fişă tehnică nr. 1
	Ţesătură de bază cămaşă

	2
	Inserţie chimizată ţesută – suport textil bumbac impregnat cu granule de adezivare de polipropilena, greutate 165-175 g/mp
	Guler (pelerină şi ştei)

	3
	Inserţie chimizată ţesută, suport textil bumbac impregnat cu granule de adezivare de polipropilena, greutate 90-100 g/mp
	Guler , manşetă

	4
	Nasturi PES, marime 18 cu 4 gauri (asortat ton în ton la culoarea ţesăturii)
	Inchidere piepţi şi manşete, nasture de rezervă

	5
	Nasturi PES, marime 16 cu 4 gauri (asortat ton în ton la culoarea ţesăturii)
	Inchidere şlit pentagon  

	6
	Aţă de cusut 120 Tkt = 27 Tex (asortată ton în ton la culoarea ţesăturii)
	Asamblat, încheiat, nasturi, butoniere

	7
	Etichetă mărime
	Etichetare cămaşă

	8
	Etichetă compoziţie
	Etichetare cămaşă

	9
	Etichetă carton de prezentare produs
	Etichetare cămaşă

	10
	Ambalaje specifice camasi (suport spate carton, bentiţă, fluturaş pvc, pungă PP)
	Ambalat cămaşă


4.2.1 Fişa tehnică nr. 1 – cămaşă cu maneca lunga - ţesătura de bază

	Nr. crt.
	Caracteristici
	U/M
	Valori admise
	Toleranţe

	1
	Compoziţie
	 %
	100% BBC
	± 3

	2
	Greutate
	g/mp
	110- 120 
	± 3

	3
	Rezistenţa culorii – la lumină

                               – la spălare
	Nota
	4

4
	

	4
	Tratament antişifonare ( DP rating )
	DP
	Min 3.5 
	


4.2.2. Fişa tehnică nr. 2 - Restricții privind substanțele prezente în produsul finit 

	Nr.
	Grupa de substanțe
	u/m
	Valori admise
	Standard

	1.
	Formaldehidă
	ppm
	Max 75
	SR EN ISO 14184-1:2012

	2.
	Coloranți azoici
	Mg/rg
	Max 30
	SR EN ISO 14362-1:2017


4.3. Confecţionare

Cămaşa se compune din: piepţi, spate, platcă, mâneci şi guler.

Piepţii au în faţa cantul prevăzut cu rezerva îndoită de  2 ori în interior: pieptul stâng (rezerva 3.5 cm ) suprapus peste pieptul drept (rezerva 3 cm).

Pieptul stâng are aplicat un buzunar cu forma conform schiţei şi care are la partea de sus tiv îndoit şi tighelit la 3 cm.

Spatele este dintr-o bucată, prevăzut cu platcă dublată ( faţă şi dos platcă), îmbinată cu cusătură simplă.

Mânecile sunt dintr-o bucată, montate în răscroiala umărului cu maşina încheiat – surfilat cu 5 fire, la fel se execută şi cusăturile laterale. Rezerva de coasere se orientează spre spate, acoperind cusătura tip lanţ.Mănecile au pe linia cotului un şliţ pentagon cu deschidere de 10 – 11 cm, partea liberă fiind fixată la jumătate cu nasture (mărimea 16) şi butonieră.

Manşeta are terminaţie rotunjită având la bază laţimea 7 cm, se încheie cu nasture şi butonieră;  pentru reglarea deschiderii manşetei se mai aplică un nasture. Baza manşetei are 2 tighele la 0.8 - 0.9 cm între ele.

Gulerul este format din pelerină şi ștei croite separat; pelerina gulerului are laţime 4 cm pe mijloc spate şi are dimensiunea de  7.5 cm măsurată pe colţ.  Şteiul are lăţime pe mijloc spate 3 cm.

Terminaţia cămăşii este uşor rotunjită, iar tivul este indoit 0.5- 0.7 cm şi tighelit la 0.1 -0.2 cm.

Se termoculează astfel:

- pelerina gulerului - cu 2 straturi de termoculant conform tabel de materiale: termoculantul mai subţire se aplică pe toată suprafaţa, iar la termoculantul mai gros se croieşte mai mic cu 0.4 cm pe contur pentru a permite îndoirea.

- ştei guler - cu termoculantul mai gros

- manşeta – cu termoculantul mai subţire.

Mâneca scurtă are tiv indoit spre interior şi tighelit la 3 cm.

Cămaşa se încheie în faţă cu nasturi (mărimea 18) şi butoniere drepte cu cheiţe la capete (pieptul stâng are butoniere, iar pieptul drept are nasturi); la ştei se mai exeută o butonieră (partea stângă) şi se aplică un nasture la partea dreaptă care este poziţionat pe direcţia nasturilor de la piept.

Eticheta de mărime se aplică sub guler, la mijloc spate, iar pe rezerva cusăturii laterale, partea stângă se aplică (la 18-20 cm de terminaţie) eticheta de compoziţie şi nasturele de rezervă.

Se tighelesc cu 1 tighel, la 0.5 -0.6 cm de margine: pelerina gulerului, manşeta pe contur (pe partea rotunjită). Se tighelesc la 0.1 -0.2 cm de margine:  buzunare (pe contur, şliţ pentagon, ştei guler)

Cămăşile se ambalează cu ambalaje speciale pentru cămăşi: spate carton pliere, guler şi bentiţa PVC şi se introduc în pungi de PP cu închidere cu clapeta adezivă.

4.4.Instrucţiuni de spălare şi întreţinere:

- temperatura maximă de spalare 40 grade 

      - nu se folosesc agenţi înălbire[image: image32.png]



      - se calcă până la max 120 grade  [image: image33.jpg]



      -curăţare chimică profesională   [image: image34.jpg]



     -  uscare prin centrifugare medie  [image: image35.jpg]



Capitolul. III ÎNCĂLŢĂMINTEA

PANTOFII DE PRIMĂVARĂ-TOAMNĂ

Se confecţionează din piele box pentru personalul serviciului silvic de specialitate şi bizon pentru personalul de teren, de culoare maro sau neagră.


Talpa este din piele naturală sau înlocuitor, iar căputa dintr-o singură bucată, fără ornamentaţii.


Pantofii pentru personalul feminin pot avea decupaje.

PANTOFII DE VARĂ

Feţele se confecţionează din piele maro sau neagră de box, xu perforaţii, iar talpa din piele naturală sau înlocuitoi.


Se acordă personalului silvic de specialitate.

GHETELE DE IARNĂ

Se confecţionează din piele de box, fiind căptuşite cu blană.

Carîmbul este dintro singură bucată. Se încheie lateral cu fermoar, la personalul feminin carîmbul este mai înalt.


Se acordă personalului silvic de specialitate.

BOCANCI DE TEREN
Se confecţionează din piele de bizon sau luft, de culoare neagră.

Talpa este din cauciuc cu profil antiderapant.  Are carîmbul din două bucăţi. Se pot executa şi modele pentru schi. Se încheie cu şiret şi clapă.


După caz se pot executa şi cizme, din acelaşi material, cu înălţimea pînă la jumătatea distanţei dintre genunchi şi gleznă şi mai largi în partea de sus.

CIZME DE CAUCIUC

Cizmele de cauciuc sînt de tip vînătoresc şi se dublează cu căptuşeală pe interior.

Capitolul. IV ECHIPAMENT DIVERS

CRAVATA


Se confecţionează din ţesătură uni tip mătase, de culoare verde sau bej deschis.

CUREA DIN PIELE


Se confecţionează din piele de bovine, de culoare maro sau neagră, avînd o lăţime corespunzătoare pentru pantaloni.

FULARUL DE LÎNĂ

Se confecţionează din lînă sau fire tip lînă, de culoare verde sau maro.

MĂNUŞILE

Se confecţionează din piele de culoare maro sau neagru. Au formatul obişnuit, cu cinci degete, fără ornamentaţii şi sînt căptuşite.

ŞOSETELE

Se confecţionează din bumbac de culoare verde închis, maro sau haki.

CIORAPII

Se confecţionează din bumbac de culoare verde închis, maro sau haki.

GEANTA DE SERVICIU

Se confecţionează din piele blanc pentru personalul de specialitate, sau înlocuitor de piele pentru personalul de teren, de culoare maro sau bej închis, cu minimum trei compartimente.


Pe spatele genţii sînt prevăzute două inele metalice semirotunde, fixate prin două curele de piele. De inele se prinde cureaua de susţinere.

Partea a III – a.

Portul ţinutelor silvice.

1. Ţinutele silvice se compun din articole de echipament precizate în prezentul Regulament, pentru fiecare categorie de personal în drept să poarte uniforma.

2. Portul ţinutelor silvice este necesar să fie cunoscut şi respectat de către întreg personalul serviciului silvic angajat permanent.

3. Ţinuta silvică trebuie să fie completă, indiferent de situaţia în care se află personalul serviciului silvic: la serviciu, la birou, în teren, în oraş, în concediu, ect. Ţinuta de serviciu este ţinuta zilnică a personalului serviciului silvic angajat permanent.

4. Se interzice modificarea uniformei de serviciu, purtarea ei cu alte articole de îmbrăcăminte necuprinse în Regulament, precum şi împrumutul sau înstrăinarea acesteia unor alte persoane, indiferent de scop.

5. În afara ţinutelor descrise, personalul din cadrul Agenţiei „Moldsilva” poate purta pe timpul exercitării unor lucrări speciale şi care pot degrada uniforma de serviciu, echipamente de protecţie şi/sau de lucru care nu face parte din prezentul regulament.

6. Uniforma de serviciu poate fi purtată şi la festivităţi sau alte manifestări colective, dacă situaţia respectivă impune acest lucru.

7. Din obiectele (articolele) de echipament prevăzute în prezentul Regulament se realizează ţinute pentru sezon cald, în principiu pentru perioada 01 mai – 30 octombrie şi respectiv sezonul rece, perioda 01 noiembrie – 30 aprilie.

Schimbarea ţinutelor de sezon precum şi portul unor articole din componenţa ţinutei se face în funcţie de condiţiile climaterice locale.

8. Scurta de iarnă se poartă cu sau fără fular.

Sacoul se poartă numai cu cravată.

Uniforma de serviciu obligatoriu se poartă închisă la toţi nasturii.

9. Personalul cu funcţii de conducere: Director, director adjunct, aparatul central a Agenţiei „Moldsilva”, directorii unităţilor silvice subordonate, inginerii şefi silvici, inginerii, inginerii amenajişti, şefii de ocol silvic, primesc în dotare uniformă de serviciu din materiale de calitate superioară.

10. La prezentarea în teren a organelor silvice de control, împuternicite în acest scop, pădurarii, maiştrii silvici, adjunctul şefului de ocol, şeful de ocol, vor prezenta în poziţia „drepţi”, următorul raport:

„Domnule inginer _____________________ sînt pădurarul (maistrul silvic, 





   (numele, prenumele)

adjuntul şefului de ocol, şeful de ocol)______________, titularul cantonului nr. 







   (numele, prenumele)

___ din cadrul ocolului silvic _____________.


Mă aflu în __________________, din raza cantonului nr. _____, unde 




  (parcela, subparcela)

execut (particip) la lucrarea _____________________________________.

(descrierea lucrării sau acţiunii)

Sînt la dispoziţia dumneavoastră”.

SCHITE UNIFORME
1. Schițe UNIFORMA DE GALĂ PENTRU PERSONALUL SILVIC
[image: image42.emf]
[image: image36.emf]
2. Schițe UNIFORMA DE IARNĂ PENTRU PERSONALUL SILVIC
[image: image37.emf]
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3. Schițe UNIFORMA DE PRIMĂVARĂ-TOAMNĂ PENTRU PERSONALUL SILVIC
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Jacheta primavara - toamna
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Pantalon primavara-toamna





4. Schițe CĂMAŞĂ CU MÂNECĂ LUNGĂ
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